# 식별 LED가 켜지지 않음

캐니스터의 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입했지만 식별 LED가 켜지지 않는 경우 다음 지시사항을 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 이 태스크 정보

전체 크기 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 USB 플래시 드라이브를 삽입한 캐니스터에 대한 식별 LED 1 이 켜져야 합니다. 식별 LED가 완전히 꺼지면 시스템 초기화를 계속할 수 있습니다. 일반적으로 이 전체 프로세스는 최대 3분이 소요됩니다. 그림 1은 캐니스터 식별 LED를 보여줍니다.
그림 1. 캐니스터 식별 LED

식별 LED가 예상대로 켜지지 않으면 다음 단계를 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 프로시저

1. 캐니스터가 계속 작동 중인지 확인하십시오. 상태 LED()를 확인하십시오. 상태 LED가 완전히 꺼지면 캐니스터가 작동을 멈춘 것입니다. USB 플래시 드라이브를 삽입하기 전에 상태 LED가 올바른 상태였다는 가정 하에 지원 센터에 문의하십시오.

   상태 LED가 깜박이지 않는 경우에는 캐니스터에서 USB 플래시 드라이브를 제거하십시오. 캐니스터가 전원 켜기를 완료하지 않았고 USB 플래시 드라이브를 받아들일 준비가 되지 않았습니다. 캐니스터의 전원을 켜는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다. 10분 이내에 상태 LED가 깜박이지 않으면 2단계로 이동하십시오.

2. USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 포트에서 USB 플래시 드라이브를 제거한 다음, 격납장치의 다른 캐니스터에 있는 다른 USB 포트에 이를 완전히 삽입하십시오. 식별 LED가 켜질 때까지 2분 동안 대기하십시오.

   식별 LED가 켜지면 이 USB 포트가 작동된 것입니다. 초기화 마법사로 돌아가서 식별 LED가 꺼질 때까지 기다리십시오.

   캐니스터의 USB 포트에 결함이 있으면 캐니스터를 교체하십시오. 지원 센터에 도움을 요청하십시오.

상위 주제: 식별 LED가 켜지지 않거나 꺼지지 않음