# El LED de estado no parpadea

Cuando aplica alimentación al sistema, los dos LED de alimentación de cada recipiente se muestran de color verde y los LED de estado, situados en la parte posterior del alojamiento, empiezan a parpadear lentamente indicando que el sistema está listo para ser inicializado. Si los LED de estado no parpadean, utilice las instrucciones siguientes para resolver este problema.

## Acerca de esta tarea

Si el LED de estado del recipiente que está inicializando no parpadea a la velocidad normal, no se puede inicializar el sistema hasta que se haya resuelto la condición. La velocidad normal de parpadeo del LED de estado es de aproximadamente medio segundo encendido y medio segundo apagado. Complete los pasos siguientes hasta que el LED de estado parpadee a la velocidad normal:
Nota: A menos que se indique lo contrario, todas las comprobaciones y acciones se completan en la parte trasera del alojamiento. No toque los cables y demás equipo mientras completa estas tareas.

## Procedimiento

1. Asegúrese de que está mirando al alojamiento que desea inicializa
   La Figura 1 muestra la parte posterior del alojamiento:
   Figura 1. Vista posterior del alojamiento
   - 1 Recipiente 1
   - 2 Recipiente 2
   - 3 Tarjeta de interfaz (dos por recipiente)
   - 4 Ventilador (dos por recipiente)
   - 5 Controlador RAID (uno por recipiente)
   - 6 Unidad de fuente de alimentación 1
   - 7 Unidad de fuente de alimentación 2
   La parte posterior del alojamiento incluye dos recipientes, tarjetas de interfaz, paquetes de ventilador, controladores RAID y dos fuentes de alimentación. Si esto coincide con el alojamiento que intenta utilizar, continúe en el paso 2.

   La inicialización del sistema solo tiene que realizarse en un alojamiento.

2. Asegúrese de que el recipiente está encendido ubicando los indicadores de LED de alimentación ( 1 ) del recipiente que está inicializando.
   La Figura 2 muestra la parte posterior del alojamiento con los LED del recipiente resaltados.
   Figura 2. Vista posterior del alojamiento con los LED del recipiente resaltados
   El LED de alimentación verde () debería estar activado permanentemente (no parpadeando ni desactivado). Si el LED de alimentación está encendido, continúe con el paso 3.

   Si el LED de alimentación del recipiente está parpadeando, el recipiente todavía se está encendiendo. Sin embargo, si el LED de alimentación parpadea durante 5 minutos después de que se aplique alimentación al alojamiento, hay un problema en el recipiente. Reinicie el proceso de inicialización insertando la unidad Flash USB en el puerto USB del otro recipiente del alojamiento. Póngase en contacto con el soporte para sustituir el recipiente anómalo.

   Si el LED de alimentación está apagado, compruebe los indicadores de alimentación en las unidades de la fuente de alimentación. Se puede configurar el funcionamiento normal de la fuente de alimentación verificando que los dos indicadores verdes de CA y CC estén encendidos, como en Figura 3:
   Figura 3. LED de unidad de fuente de alimentación
   - 1 CA
   - 2 CC
   - 3 ! (Anomalía)

   Asegúrese de que el LED de alimentación CC ( 2 ) esté encendido en al menos una unidad de fuente de alimentación. Si el LED de alimentación CC ( 2 ) está encendido, continúe en el paso siguiente. Si el LED de alimentación CC y el LED de alimentación CA ( 1 y 2 ) no están encendidos y el LED de error ( 3 ) no está encendido, localice los cables de alimentación hasta la fuente de alimentación para asegurarse de que estén insertados correctamente en las fuentes de alimentación y en las unidades de distribución de alimentación del bastidor. Asegúrese de que todas las unidades de distribución de alimentación del bastidor estén encendidas y recibiendo alimentación y, a continuación, vuelva a comprobar el LED de alimentación CC ( 2 ).

   Si el LED de error está encendido en ambas unidades de fuente de alimentación o ambas unidades tienen el LED de alimentación CA encendido pero no el LED de alimentación CC, es necesario sustituir las unidades de fuente de alimentación para poder utilizar este alojamiento. Póngase en contacto con el centro de soporte para obtener nuevas unidades de fuente de alimentación.

3. En el recipiente, compruebe el LED de estado (). Hay tres opciones:

   Si está parpadeando, el recipiente está listo para la inicialización. Cierre la ayuda y regrese al asistente de inicialización para continuar con la inicialización del sistema.

   Si el LED de estado está encendido de forma permanente, el sistema ya está inicializado. Continúe con el paso siguiente.

   Si el LED de estado no está encendido ni parpadeando, el recipiente aún se está iniciando y no está listo para la inicialización del sistema. Tras encender el recipiente, pueden transcurrir 10 minutos hasta que esté listo para la inicialización de sistema. Espere a que el recipiente esté listo para la inicialización de sistema, antes de repetir este paso. Si la alimentación ha estado encendida durante al menos 10 minutos y el LED de estado sigue apagado, hay un problema en el recipiente. Verifique que el recipiente esté insertado correctamente. Reinicie el proceso de inicialización en el recipiente reinsertado, si continúa sin inicializarse, el recipiente tiene una anomalía. Inserte la unidad Flash USB en el puerto USB del otro recipiente del alojamiento y reinicie el proceso de inicialización en dicho recipiente. Póngase en contacto con el soporte para sustituir el recipiente anómalo.

4. Para trabajar con el sistema inicializado, abra un navegador web soportado y escriba la dirección IP que se especificara en el asistente de inicialización. Inicie sesión en el sistema y continúe con la configuración del sistema completando el asistente de configuración del sistema.
   Nota: solo tiene que inicializar uno de los recipientes del alojamiento; el otro recipiente se inicializa automáticamente.