# Il LED di stato non lampeggia

Quando il sistema viene alimentato, entrambi i LED di alimentazione su ciascun contenitore mostreranno il colore verde e i LED di stato collocati nella parte posteriore dell'enclosure iniziano a lampeggiare lentamente, indicando che il sistema è pronto per essere inizializzato. Se i LED di stato non iniziano a lampeggiare, utilizzare le istruzioni riportate di seguito per risolvere questo problema.

## Informazioni su questa attività

Se il LED di stato nel contenitore che l'utente sta inizializzando non lampeggia con una frequenza regolare, il sistema non può essere inizializzato fino a quando questa condizione non viene risolta. La frequenza regolare di lampeggiamento del LED di stato è circa mezzo secondo. Effettuare le operazioni riportate di seguito fino a quando il LED di stato non lampeggia con una frequenza regolare:
Nota: Se non indicato, tutti i controlli e le azioni vengono completati nella parte posteriore dell'enclosure. Durante l'esecuzione di queste attività, non spostare i cavi o altre apparecchiature.

## Procedura

1. Accertarsi di aver individuato l'enclosure che si desidera inizializzare
   La Figura 1 mostra la parte posteriore dell'enclosure:
   Figure 1. Vista posteriore dell'enclosure
   - 1 Contenitore 1
   - 2 Contenitore 2
   - 3 Scheda di interfaccia (due per contenitore)
   - 4 Pacchetto ventola (due per contenitore)
   - 5 Controller RAID (uno per contenitore)
   - 6 Alimentatore 1
   - 7 Alimentatore 2
   La parte posteriore dell'enclosure include due contenitori, schede di interfaccia, pacchetti di ventole, controller RAID e due alimentatori. Se ciò corrisponde all'enclosure che si sta provando ad utilizzare, continuare al passo 2.

   L'inizializzazione del sistema è richiesta su un solo enclosure di controllo.

2. Verificare che il contenitore sia acceso individuando gli indicatori LED di alimentazione ( 1 ) sul contenitore che si sta inizializzando.
   La Figura 2 mostra la parte posteriore dell'enclosure con i LED del contenitore evidenziati.
   Figura 2. Vista posteriore dell'enclosure con i LED del contenitore evidenziati
   Il LED di alimentazione verde () deve essere sempre acceso (non spento o lampeggiante). Se il LED di alimentazione verde è acceso, continuare al Passo 3.

   Se il LED di alimentazione sul contenitore lampeggia, il contenitore è ancora in fase di accensione. Tuttavia, se il LED di alimentazione lampeggia per 5 minuti dopo l'applicazione dell'alimentazione all'enclosure, si è verificato un problema relativo al contenitore. Riavviare il processo di inizializzazione inserendo l'unità flash USB nella porta sull'altro contenitore nell'enclosure. Rivolgersi al centro di supporto per sostituire il contenitore difettoso.

   Se il LED di alimentazione è spento, controllare gli indicatori di alimentazione sugli alimentatori. Il normale funzionamento dell'alimentatore può essere confermato verificando che entrambe le luci verdi di CA e CC siano accese, come mostrato in Figura 3:
   Figura 3. LED dell'alimentatore
   - 1 CA
   - 2 CC
   - 3 ! (malfunzionamento)

   Verificare che il LED di alimentazione CC ( 2 ) sia acceso per almeno un alimentatore. Se il LED di alimentazione CC ( 2 ) è acceso, continuare con il passo successivo. Se il LED di alimentazione CC ed il LED di alimentazione CA ( 1 e 2 ) non sono accesi ed il LED di malfunzionamento ( 3 ) non è acceso, seguire il percorso dei cavi fino alla fonte di alimentazione per verificare che siano correttamente inseriti negli alimentatori e nelle unità di distribuzione dell'alimentazione al rack. Verificare che tutte le unità di distribuzione dell'alimentazione del rack siano accese ed alimentate, quindi controllare il LED di alimentazione CC ( 2 ) nuovamente.

   Se il LED di malfunzionamento è acceso su entrambi gli alimentatori o se su entrambe le unità è acceso il LED di alimentazione CA ma non il LED di alimentazione CC, è necessario sostituire gli alimentatori prima di poter utilizzare questo enclosure. Rivolgersi al centro di supporto per nuovi alimentatori.

3. Sul contenitore, controllare il LED di stato (). Sono disponibili tre opzioni:

   Se lampeggia, il contenitore è pronto per l'inizializzazione. Chiudere la guida e tornare alla procedura guidata per continuare con l'inizializzazione del sistema.

   Se il LED di stato è sempre acceso, il sistema è già stato inizializzato. Continuare al passo successivo.

   Se il LED di stato non è acceso e non lampeggia, il contenitore è ancora in fase di avvio e non è pronto per l'inizializzazione del sistema. Una volta acceso il contenitore, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che il contenitore sia pronto per l'inizializzazione del sistema. Attendere che il contenitore sia pronto per l'inizializzazione del sistema prima di ripetere questo passo. Se l'alimentazione è stata attiva per almeno 10 minuti ed il LED di stato resta spento, si è verificato un errore relativo al contenitore. Verificare che il contenitore sia posizionato correttamente. Riavviare il processo di inizializzazione sul contenitore reinserito: se ancora non viene inizializzato, il contenitore è difettoso. Inserire l'unità flash USB nella porta USB sull'altro contenitore nell'enclosure e riavviare il processo di inizializzazione su quel contenitore. Rivolgersi al centro di supporto per sostituire il contenitore difettoso.

4. Per utilizzare il sistema inizializzato, aprire un browser Web supportato ed immettere l'indirizzo IP specificato durante la procedura guidata di inizializzazione. Accedere al sistema e continuare con la configurazione del sistema completando la procedura guidata di impostazione del sistema.
   Nota: è necessario inizializzare solo uno dei contenitori nell'enclosure; l'altro contenitore viene inizializzato automaticamente.