# 判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠

如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。

## 關於這項作業

當機匣的狀態 LED 閃動時，您可以利用機匣上完整大小的 USB 埠來進行系統起始設定。

## 程序

1. 判斷與您用來確認狀態 LED 之機匣相關聯的 USB 埠。 左右兩個機匣都有一個完整大小的 USB 埠，可用來插入 USB 快閃記憶體隨身碟。請使用其中一個對應於用來驗證狀態 LED 之機匣的 USB 埠。 每個機匣都含有一個用來起始設定系統的 USB 埠。 圖 1 顯示左右兩個機匣上，USB 埠的位置 1和 2。只有一個 USB 埠是用來進行起始設定。 請確定您是將 USB 快閃記憶體隨身碟插入用來確認狀態 LED 的相同埠中。
   圖 1. 兩個機匣上的 USB 埠位置
2. 您可以使用兩個 USB 埠的任何一個來進行系統起始設定。

上層主題：識別 LED 未亮起或未熄滅