# Procedura: acquisizione delle informazioni relative al sistema e al contenitore del nodo utilizzando un'unità flash USB

Questa procedura illustra come visualizzare le informazioni relative al sistema ed al contenitore del nodo utilizzando un'unità flash USB.

## Informazioni su questa attività

Utilizzare qualsiasi unità flash USB con file system FAT32 sulla relativa prima partizione.

1. Verificare che l'unità flash USB non contenga un file denominato `satask.txt` nella directory root.

Se nella directory è presente il file `satask.txt`, il nodo prova ad eseguire il comando specificato nel file. Le informazioni restituite vengono aggiunte al file `satask_result.html`. Eliminare tale file se non si desidera più l'output precedente.

## Procedura

1. Inserire l'uunità flash USB in una delle porte USB del contenitore del nodo da cui si desidera raccogliere i dati.
2. Durante la raccolta delle informazioni e la scrittura nell'unità flash USB, il LED di malfunzionamento del contenitore del nodo lampeggia.
3. Attendere che il LED smetta di lampeggiare prima di rimuovere l'unità flash USB. Poiché il LED è un indicatore di errore, potrebbe restare spento o acceso.
4. Visualizzare i risultati nel file `satask_result.html` in un browser Web. Il file contiene i dettagli ed i risultati del comando eseguito e le informazioni sullo stato e sulla configurazione dal contenitore del nodo.