# 識別 LED が点灯しないかオフにならない

初期化ウィザードは、初期化中のキャニスターに USB フラッシュ・ドライブを移し替える必要があることを示します。そのキャニスターに USB フラッシュ・ドライブを移し替えると、キャニスターの識別 LED がオンになり、約 3 分後にオフになります。状況 LED は明滅して、緑色の電源 LED は常時点灯します。

それぞれの状況に合った適切なタスクを選択します。

- USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートの判別
  USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートがはっきりわからない場合は、この情報を参照して、正しいポートを使用しているか確認してください。
- 識別 LED がオンにならない
  USB フラッシュ・ドライブをキャニスター上の USB ポートに挿入した後、識別 LED がオンにならない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。
- 識別 LED がオフにならない
  初期化中のキャニスター上のフルサイズの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、識別 LED がオンになってからオフになり、初期化を続行できることを示します。通常、このプロセスには最大 3 分かかります。