# Le voyant d'identification ne s'allume pas

Si vous avez inséré la clé USB dans un port USB de la cartouche et que le voyant d'identification ne s'allume pas, suivez les instructions ci-dessous pour déterminer les actions nécessaires.

## A propos de cette tâche

Une fois la clé USB insérée dans le port USB de taille normale, la DEL d'identification 1 s'allume pour la cartouche dans laquelle vous avez inséré la clé USB. Le voyant d'identification finit par s'éteindre et vous pouvez poursuivre l'initialisation du système. Normalement, ce processus peut prendre jusqu'à 3 minutes. La Figure 1 illustre la DEL d'identification de la cartouche.
Figure 1. DEL d'identification de la cartouche

Si le voyant d'identification ne s'allume pas comme prévu, procédez comme suit pour déterminer l'action nécessaire :

## Procédure

1. Vérifiez que la cartouche fonctionne toujours. Vérifiez le voyant d'état (). Si la DEL de statut est éteinte en permanence, la cartouche s'est arrêtée de fonctionner. A supposer que la DEL de statut était dans l'état correct avant que vous n'insériez la clé USB, prenez contact avec le centre de maintenance.

   Si la DEL de statut n'est pas en train de clignoter, retirer la clé USB de la cartouche. La cartouche n'a pas terminé sa mise sous tension et n'est pas prête à recevoir la clé USB. La mise sous tension de la cartouche peut prendre 10 minutes. Si le voyant d'état ne clignote pas au bout de 10 minutes, passez à l'étape 2.

2. Le port USB est peut-être défectueux. Retirez la clé USB du port et insérez-la complètement dans l'autre port USB de l'autre cartouche du boîtier. Attenez 2 minutes que la DEL d'identification s'allume.

   Si la DEL d'identification s'allume, ce port USB fonctionnait. Retournez dans l'assistant d'initialisation et attendez que le voyant s'éteigne.

   Si un port USB sur une cartouche est défectueux, remplacez la cartouche. Prenez contact avec le centre de support pour de l'aide.

Rubrique parent : La DEL d'identification ne s'allume pas ou ne s'éteint pas