# 프로시저: USB 플래시 드라이브를 사용하여 노드 캐니스터 및 시스템 정보 가져오기

이 프로시저는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 노드 캐니스터 및 시스템에 대한 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

## 이 태스크 정보

첫 번째 파티션에 FAT32 파일 시스템이 있는 USB 플래시 드라이브를 사용하십시오.

1. USB 플래시 드라이브의 루트 디렉토리에 `satask.txt`라는 파일이 없는지 확인하십시오.

`satask.txt`가 디렉토리에 없는 경우 노드는 파일에 지정된 명령을 실행하려고 시도합니다. 리턴된 정보가 `satask_result.html` 파일에 추가됩니다. 이전에 출력된 내용이 더 이상 필요하지 않는 경우에는 이 파일을 삭제하십시오.

## 프로시저

1. 데이터를 수집하려는 노드 캐니스터의 USB 포트 중 하나에 USB 플래시 드라이브를 삽입하십시오.
2. 정보가 수집되고 USB 플래시 드라이브에 기록되는 동안 노드 캐니스터 결함 LED가 깜박입니다.
3. USB 플래시 드라이브를 제거하려면 LED가 깜박이지 않을 때까지 대기하십시오. 이 LED는 결함 표시기이기 때문에 ON 또는 OFF 상태가 지속될 수도 있습니다.
4. 웹 브라우저에서 `satask_result.html` 파일에 있는 결과를 확인하십시오. 이 파일에는 실행된 명령의 세부사항 및 결과와 노드 캐니스터의 상태 및 구성 정보가 포함됩니다.