# Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an

Wenn Sie das USB-Flashlaufwerk in einen USB-Anschluss am Einschub gesteckt haben und die Kennzeichnungs-LED nicht aufleuchtet, lesen Sie diese Anweisungen, um zu erfahren, welche Schritte ausgeführt werden müssen.

## Informationen zu dieser Task

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in den USB-Standardanschluss gesteckt wurde, geht die Kennzeichnungs-LED 1 des Einschubs, in den Sie das USB-Flashlaufwerk gesteckt haben, an. Die Kennzeichnungs-LED erlischt anschließend und Sie können die Initialisierung des Systems fortsetzen. In der Regel kann dieser gesamte Vorgang bis zu drei Minuten dauern. Abbildung 1 zeigt die Kennzeichnungs-LED am Einschub.
Abbildung 1. Kennzeichnungs-LED am Einschub

Wenn die Kennzeichnungs-LED nicht wie erwartet aufleuchtet, führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, welche Maßnahmen erforderlich sind:

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass der Einschub noch betriebsbereit ist. Lokalisieren Sie die Status-LED (). Wenn die Status-LED permanent aus ist, arbeitet der Einschub nicht mehr. Unter der Voraussetzung, dass die Status-LED vor dem Einstecken des USB-Flashlaufwerks den korrekten Status hatte, wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion.

   Wenn die Status-LED nicht blinkt, entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk aus dem Einschub. Der Einschub hat den Einschaltprozess noch nicht abgeschlossen und ist für das USB-Flashlaufwerk nicht bereit. Das Einschalten des Einschubs kann bis zu 10 Minuten dauern. Wenn die Status-LED nach 10 Minuten nicht blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Der USB-Anschluss ist möglicherweise fehlerhaft. Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk aus dem Anschluss und stecken Sie es vollständig in den anderen USB-Anschluss an dem anderen Einschub im Gehäuse. Warten Sie zwei Minuten lang, dass die Kennzeichnungs-LED anfängt zu leuchten.

   Wenn die Kennzeichnungs-LED anfängt zu leuchten, hat dieser USB-Anschluss funktioniert. Kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück und warten Sie, bis die Kennzeichnungs-LED erlischt.

   Wenn ein USB-Anschluss an einem Einschub fehlerhaft ist, muss der Einschub ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion, um Hilfe anzufordern.

Übergeordnetes Thema: Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an oder nicht aus