# 식별 LED가 켜지지 않거나 꺼지지 않음

초기화 마법사는 초기화 중인 캐니스터로 USB 플래시 드라이브를 전송해야 함을 표시합니다. USB 플래시 드라이브를 캐니스터로 전송하면 캐니스터의 식별 LED가 켜졌다가 꺼지며 이는 약 3분이 소요될 수 있습니다. 상태 LED가 깜박이고 초록색 전원 LED가 켜져야 합니다.

상황에 맞는 적절한 태스크를 선택하십시오.

- USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트 판별
  USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트를 확신할 수 없는 경우 이 정보를 사용하여 올바른 포트를 사용 중인지 확인하십시오.
- 식별 LED가 켜지지 않음
  캐니스터의 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입했지만 식별 LED가 켜지지 않는 경우 다음 지시사항을 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.
- 식별 LED가 꺼지지 않음
  초기화 중인 캐니스터의 전체 크기 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 식별 LED가 켜졌다가 꺼지며 이는 초기화를 계속 진행할 수 있음을 나타냅니다. 일반적으로 이 프로세스는 최대 3분이 소요됩니다.