CMMVC8022W
Un nouveau système a été initialisé ou créé, mais le boîtier de noeud reste à l'état de `service`.

#### Explication

Le système a terminé l'opération d'initialisation ou de création du système. L'une des raisons pour lesquelles le boîtier de noeud reste à l'état de `service` est que la batterie est toujours en charge. Le système passe automatiquement en ligne au terme de l'opération de charge de la batterie.

#### Réponse d'utilisateur

Vous ne pouvez soumettre des commandes de service à une cartouche de noeud que lorsque celle-ci est à l'état `service`. Voir les rubriques Résolution d'un problème de la section du dépannage du centre de documentation.