# Determinar qué puerto insertar en la unidad de actualización instantánea USB

Si no está seguro de qué puerto insertar en la unidad flash USB, utilice esta información para asegurarse de que está utilizando el puerto correcto.

## Acerca de esta tarea

Cuando un recipiente tiene un LED de estado parpadeante, puede utilizar el puerto USB de tamaño completo en el recipiente para la inicialización del sistema..

## Procedimiento

1. Determine el puerto USB que está asociado con el recipiente que utilizó para confirmar el LED de estado. Para los recipientes derecho e izquierdo, hay un puerto USB de tamaño completo donde puede insertar la unidad flash USB. Utilice uno de los puertos USB que corresponde al recipiente que utilizó para verificar el LED de estado. Cada alojamiento contiene un puerto USB que se utilizará para inicializar el sistema. La Figura 1 muestra las ubicaciones 1 y 2 de los puertos USB en el recipiente izquierdo y en el recipiente derecho. Solo se utiliza un puerto USB para la inicialización. Asegúrese de que está insertando la unidad USB en el mismo puerto que ha utilizado para confirmar el LED de estado.
   Figura 1. Ubicación de los puertos USB en ambos recipientes
2. Puede utilizar cualquiera de los dos puertos USB para la inicialización del sistema.

Tema principal: El LED de identificación no se enciende o no se apaga