# O LED de identificação não acende

Se você inseriu a unidade flash USB em uma porta USB na caixa e o LED de identificação não for ativado, use estas instruções para determinar quaisquer ações necessárias.

## Sobre esta tarefa

Após a unidade flash USB ser inserida na porta USB de tamanho integral, o LED de identificação 1 é ativado para a caixa na qual você inseriu a unidade flash USB. O LED de identificação é desligado eventualmente e é possível continuar com a inicialização do sistema. Normalmente esse processo inteiro pode levar até 3 minutos. A Figura 1 mostra o LED de identificação da caixa.
Figura 1. LED de identificação da caixa

Se o LED de identificação não for ativado conforme o esperado, use as etapas a seguir para determinar qualquer ação necessária:

## Procedimento

1. Assegure-se de que a caixa ainda esteja em operação. Olhe para o LED de status (). Se o LED de status estiver permanentemente desligado, a caixa parou de funcionar. Supondo que o LED de status estava no estado correto antes da inserção da unidade flash USB, entre em contato com o centro de suporte.

   Se o LED de status não estiver piscando, remova a unidade flash USB da caixa. A caixa não concluiu a ativação e não está pronta para receber a unidade flash USB. A ativação da caixa pode levar até 10 minutos. Se o LED de status não piscar dentro de 10 minutos, continue na etapa 2.

2. A porta USB pode estar com falha. Remova a unidade flash USB da porta e insira-a completamente na outra porta USB na outra caixa no gabinete. Aguarde 2 minutos para que o LED de identificação seja ligado.

   Se o LED de identificação é ligado, essa porta USB funcionou. Retorne ao assistente de inicialização e aguarde até que o LED de identificação seja desligado.

   Se uma porta USB em uma caixa estiver com defeito, substitua a caixa. Entre em contato com o centro de suporte para obter assistência.

Tópico-pai: O LED de identificação não se acende ou não é desligado