# 식별 LED가 꺼지지 않음

초기화 중인 캐니스터의 전체 크기 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 식별 LED가 켜졌다가 꺼지며 이는 초기화를 계속 진행할 수 있음을 나타냅니다. 일반적으로 이 프로세스는 최대 3분이 소요됩니다.

## 이 태스크 정보

USB 플래시 드라이브가 전체 크기 USB 포트에 삽입되면 그림 1에 표시된 식별 LED( 1 )가 깜박이기 시작합니다.
그림 1. 캐니스터 식별 LED

식별 LED가 예상대로 꺼지지 않으면 다음 단계를 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 프로시저

1. 식별 LED가 켜진 후 반드시 3분 이상 대기해야 합니다. 이 시간 안에 LED가 꺼지면 초기화 마법사로 돌아가십시오. 식별 LED가 계속 켜져 있으면 2단계를 진행하십시오.
2. 상태 LED를 확인하십시오. ()

   상태 LED가 영구적으로 켜지면 6단계를 진행하십시오.

3. 상태 LED가 깜박이거나 완전히 꺼지면 캐니스터를 교체해야 할 수 있습니다. 격납장치에서 캐니스터를 다시 고정시켜 보고 초기화 마법사를 다시 시작하십시오. 동일한 결과가 나오면 지원 센터에 문의하여 캐니스터를 교체하십시오.
4. 초기화 마법사를 취소하십시오.
5. 개인용 컴퓨터에 USB 플래시 드라이브를 다시 삽입하고 초기화 도구를 다시 시작하십시오. 격납장치의 다른 캐니스터를 사용하여 이 도구의 단계를 완료하십시오. 초기화 마법사를 완료한 후에도 식별 LED가 깜박임을 멈추지 않으면 지원 담당자에게 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
6. 상태 LED가 영구적으로 켜지면 시스템이 성공적으로 초기화된 것입니다. 식별 LED가 꺼졌을 때처럼 초기화 마법사로 돌아가서 계속하십시오. 초기화 결과를 확인하십시오. 시스템이 작동하는 경우 관리 GUI에 로그온하여 시스템 설정을 완료하십시오. 시스템 설정을 완료한 후 식별 LED가 여전히 켜져 있는지 확인하십시오. 식별 LED가 계속 켜져 있는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.
   1. 관리 GUI에서 모니터링 > 시스템 > 조치 > 전원 끄기 > 시스템을 선택하십시오.
   2. 시스템을 다시 시작하십시오.
   3. 식별 LED가 계속 깜박이면 지원 센터에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.

상위 주제: 식별 LED가 켜지지 않거나 꺼지지 않음