CMMVC8025E
Uma solicitação de Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP) falhou.

#### Explicação

O DHCP é usado para configurar o endereço IP do serviço. Uma solicitação para um endereço IP do servidor DHCP atingiu o tempo limite ou falhou.

#### Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor DHCP que você está usando esteja ativo na sub-rede em que o hardware do sistema foi instalado quando você enviou esta tarefa. Consulte os tópicos Resolvendo um Problema na seção Resolução de Problemas do Centro de Informações.