CMMVC8025E
Eine DHCP-Anforderung ist fehlgeschlagen (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).

#### Erläuterung

Mit DHCP wird die Service-IP-Adresse definiert. Eine Anforderung einer IP-Adresse vom DHCP-Server hat entweder das zulässige Zeitlimit überschritten oder ist fehlgeschlagen.

#### Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete DHCP-Server in dem Teilnetz, in dem die Systemhardware installiert ist, aktiv ist, wenn Sie diese Task übergeben. Siehe Resolving a problem im Abschnitt 'Troubleshooting' (Fehlerbehebung) im Information Center.