# Feststellen, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk zu stecken ist

Wenn Sie nicht sicher sind, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk gesteckt werden soll, überprüfen Sie anhand dieser Informationen, ob Sie den richtigen Anschluss verwenden.

## Informationen zu dieser Task

Wenn an einem Einschub die Status-LED blinkt, können Sie den USB-Standardanschluss an dem Einschub für die Systeminitialisierung verwenden.

## Vorgehensweise

1. Ermitteln Sie den USB-Anschluss, der dem Einschub zugeordnet ist, mit dem Sie die Status-LED überprüft haben. Sowohl für den linken als auch für den rechten Einschub gibt es einen USB-Standardanschluss, an den Sie das USB-Flashlaufwerk anschließen können. Verwenden Sie einen der USB-Anschlüsse, der dem Einschub entspricht, mit dem Sie die Status-LED überprüft haben. Jeder Einschub verfügt über einen USB-Anschluss, der für die Initialisierung des Systems zu verwenden ist. Abbildung 1 zeigt die Positionen 1 und 2 der USB-Anschlüsse am linken und am rechten Einschub. Nur ein USB-Anschluss wird für die Initialisierung verwendet. Sie müssen das USB-Laufwerk in denselben Anschluss stecken, den Sie für die Überprüfung der Status-LED verwendet haben.
   Abbildung 1. Position der USB-Anschlüsse an beiden Einschüben
2. Sie können einen der beiden USB-Anschlüsse für die Systeminitialisierung verwenden.

Übergeordnetes Thema: Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an oder nicht aus