CMMVC8024E
必須情報であるゲートウェイ、IPv4 サブネット・マスク、または IPv6 接頭部が指定されていないため、サービス・アシスタント IP アドレスの設定タスクが失敗しました。

#### 説明

候補キャニスターのサービス・アシスタント IP アドレスを定義する場合 (どちらの IP バージョン形式でも)、ゲートウェイを指定する必要があります。IPv4 では、サブネット・マスクも指定する必要があります。 IPv6 では、接頭部も指定する必要があります。
注: キャニスターが`候補`、`アクティブ`、または`サービス`のどの状態でも、そのサービス IP を変更することができます。ただし、候補キャニスターの初期定義には上記で述べた追加要件が適用されます。

#### ユーザー応答

候補キャニスターでサービス・アシスタント IP アドレスを設定する場合は、すべての必須情報を指定します。インフォメーション・センターの『トラブルシューティング』セクションの問題の解決のトピックを参照してください。