# 状況 LED が明滅していない

システムに電力を供給すると、各キャニスターの両方の電源 LED が緑色に点灯し、エンクロージャーの背面にある状況 LED が低速で明滅を開始して、システムの初期化の準備ができていることを示します。状況 LED が明滅を開始しない場合、以下の手順を実行してこの問題を解決してください。

## このタスクの概要

初期化中のキャニスターの状況 LED が一定の速度で明滅していない場合、この状態が解決されるまでシステムを初期化できません。状況 LED の一定の明滅速度とは、約 0.5 秒ずつオンとオフが繰り返す速度です。状況 LED が一定の速度で明滅するまで、以下の手順を実行します。
注: 特に断りがない限り、すべての確認とアクションはエンクロージャーの背面で行います。 これらの作業の実行中は、配線やその他の機器を妨害しないようにしてください。

## 手順

1. 初期化したいエンクロージャーを見ていることを確認します
   図 1 に、エンクロージャーの背面を示します。
   図 1. エンクロージャーの背面図
   - 1 キャニスター 1
   - 2 キャニスター 2
   - 3 インターフェース・カード (キャニスターごとに 2 つ)
   - 4 ファン・パック (キャニスターごとに 2 つ)
   - 5 RAID コントローラー (キャニスターごとに 1 つ)
   - 6 電源機構装置 1
   - 7 電源機構装置 2
   エンクロージャーの背面には、2 つのキャニスター、インターフェース・カード、ファン・パック、RAID コントローラー、および 2 つの電源機構があります。これが使用しようとしているエンクロージャーと一致する場合は、ステップ 2 に進みます。

   システムの初期化を行う必要があるのは、1 つのエンクロージャーのみです。

2. 初期化中のキャニスターの電源 LED インディケーター (1) を見つけて、キャニスターの電源がオンになっていることを確認します。
   図 2 は、エンクロージャーの背面を示しており、キャニスターの LED が強調表示されています。
   図 2. キャニスターの LED を強調表示で示したエンクロージャー背面図
   緑色の電源 LED () は永続的にオン (明滅でも、オフでもなく) になっているはずです。緑の電源 LED がオンの場合は、ステップ 3 から続行します。

   キャニスターの電源 LED が明滅している場合、そのキャニスターはまだ電源オン・プロセスの途中です。ただし、エンクロージャーの電源を投入した後、電源 LED が 5 分間明滅している場合は、そのキャニスターに問題が発生しています。 エンクロージャーの他のキャニスターの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入することによって、初期化プロセスを再開します。障害のあるキャニスターを交換するには、サポート・センターに連絡してください。

   電源 LED がオフの場合は、電源機構装置上の電源インディケーターを確認してください。 図 3 に示すように、AC と DC の両方の緑色のライトが点灯していることを調べることで、電源機構の正常な動作を確認できます。
   図 3. 電源機構装置の LED
   - 1 AC
   - 2 DC
   - 3 ! (障害)

   少なくとも 1 つの電源機構装置の DC 電源 LED (2) がオンになっていることを確認します。DC 電源 LED (2) が点灯している場合は、次のステップに進みます。DC 電源 LED および AC 電源 LED (1 および 2) が点灯しておらず、障害 LED (3) も点灯していない場合は、給電部まで電源ケーブルを遡って調べて、それらのケーブルが電源機構およびラックの電力配分装置に完全に挿入されていることを確認します。ラックの電力配分装置がすべてオンになっていて、電力を受け取っていることを確認してから、DC 電源 LED (2) を再度確認します。

   両方の電源機構装置の障害 LED が点灯しているか、両方の装置の AC 電源 LED はオンでも DC 電源 LED がオンでない場合は、このエンクロージャーを使用する前に、電源機構装置を取り替える必要があります。新しい電源機構装置については、サポート・センターにお問い合わせください。

3. キャニスターで、状況 LED () を確認します。次の 3 つのオプションがあります。

   明滅している場合は、キャニスターを初期化する準備ができています。ヘルプを閉じて初期化ウィザードに戻り、システムの初期化を続行します。

   状況 LED が永続的にオンになっている場合、システムは既に初期化されています。次のステップに進みます。

   状況 LED が点灯も明滅もしていない場合は、キャニスターはまだ始動中であり、システムの初期化の準備はできていません。キャニスターの電源がオンになった後、キャニスターでシステムの初期化の準備ができるまで最大 10 分かかる場合があります。>キャニスターでシステムの初期化の準備ができるまで待ってから、このステップを繰り返します。電源がオンになって少なくとも 10 分経過して、状況 LED がオフのままの場合、キャニスターに問題が発生しています。キャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。取り付け直したキャニスターで初期化プロセスを再開します。初期化されない場合は、キャニスターには障害があります。エンクロージャーの他のキャニスターの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入して、そのキャニスターで初期化プロセスを再開します。障害のあるキャニスターを交換するには、サポート・センターに連絡してください。

4. 初期化済みのシステムを使用するには、サポートされる Web ブラウザーを開いて、初期化ウィザードの実行中に指定した IP アドレスを入力します。システムにログオンし、システム・セットアップ・ウィザードを実行してシステムの構成を続行します。
   注: 初期化が必要なのはエンクロージャー内のいずれか一方のキャニスターのみです。もう一方のキャニスターは自動的に初期化されます。