# Le voyant d'état ne clignote pas

Lorsque vous fournissez l'alimentation au système, les deux voyants d'alimentation sur chaque canister s'affichent en vert et que les voyants d'état, situés à l'arrière du boîtier, commencent à clignoter lentement, ce qui indique que le système est prêt à être initialisé. Si les voyants d'état ne commencent pas à clignoter, utiliser les instructions suivantes pour résoudre ce problème.

## A propos de cette tâche

Si le voyant d'état sur la cartouche que vous initialisez ne clignote pas régulièrement, le système ne peut pas être initialisé tant que le problème n'est pas résolu. La fréquence de clignotement normale du voyant d'état est d'environ une demi seconde allumé et une demi seconde éteint. Procédez comme suit jusqu'à ce que le voyant clignote normalement :
Remarque : sauf indication contraire, toutes les vérifications et actions doivent être exécutées sur la face arrière du boîtier. Ne touchez pas aux câbles ni aux autres équipements pendant que vous exécutez ces tâches.

## Procédure

1. Veillez à bien contrôler le boîtier à initialiser.
   La Figure 1 montre la face arrière du boîtier :
   Figure 1. Vue arrière du boîtier
   - 1 Cartouche 1
   - 2 Cartouche 2
   - 3 Carte d'interface (deux par cartouche)
   - 4 Pack de ventilateurs (deux par cartouche)
   - 5 Contrôleur RAID (un par cartouche)
   - 6 Unité d'alimentation électrique 1
   - 7 Unité d'alimentation électrique 2
   L'arrière du boîtier inclut deux cartouches, des cartes d'interface, des packs de ventilateurs, des contrôleurs RAID et deux blocs d'alimentation électrique. Si cela correspond au boîtier que vous tentez d'utiliser, passez à l'étape 2.

   L'initialisation système n'est requise que sur un seul boîtier.

2. Vérifiez que la cartouche est alimentée en recherchant les voyants d'alimentation électrique ( 1 ) sur la cartouche que vous initialisez.
   Figure 2 montre l'arrière du boîtier avec les voyants de cartouche mis en évidence.
   Figure 2. Vue arrière du boîtier avec les voyants de cartouche mis en évidence
   Le voyant d'alimentation vert () doit être allumé en permanence (ni clignotant, ni éteint). Si ce voyant est allumé, passez à l'étape 3.

   Si le voyant d'alimentation sur la cartouche clignote, la cartouche est toujours sous tension. Toutefois, si le voyant d'alimentation continue à clignoter 5 minutes après avoir mis le boîtier sous tension, ceci indique un problème au niveau de la cartouche. Relancez le processus d'initialisation en insérant la clé USB dans le port USB de l'autre cartouche du boîtier. Contactez le service d'assistance pour remplacer la cartouche défectueuse.

   Si le voyant d'alimentation est éteint, vérifiez les voyants d'alimentation électrique sur les unités d'alimentation. Vous pouvez vous assurer que l'alimentation électrique fonctionne normalement en vérifiant que les voyants verts CA et CC sont tous deux allumés, comme sur la Figure 3 :
   Figure 3. Voyants de l'unité d'alimentation
   - 1 CA
   - 2 CC
   - 3 ! (Erreur)

   Vérifiez que le voyant d'alimentation CC ( 2 ) est allumé pour au moins une unité d'alimentation électrique. Si le voyant d'alimentation CC ( 2 ) est allumé, passez à l'étape suivante. Si le voyant de l'alimentation CC et celui de l'alimentation CA ( 1 et 2 ) ne sont pas allumés et que le voyant d'erreur ( 3 ) n'est pas allumé, suivez les câbles d'alimentation jusqu'à la source d'alimentation électrique pour vérifier qu'ils sont complètement insérés dans les alimentations électriques et les unités de distribution électrique. Vérifiez que toutes les unités de distribution électrique de l'armoire sont sous tension et alimentées, puis vérifiez à nouveau le voyant d'alimentation CC ( 2 ).

   Si le voyant d'erreur est allumé sur les deux unités d'alimentation électrique ou que leur voyant d'alimentation CA est allumé mais que leur voyant d'alimentation CC est éteint, vous devez remplacer les unités d'alimentation électrique pour pouvoir utiliser ce boîtier. Prenez contact avec le centre de support pour obtenir de nouvelles unités d'alimentation électrique.

3. Sur le boîtier de cartouche, vérifiez le voyant d'état (). Trois situations sont possibles :

   S'il clignote, la cartouche est prête pour l'initialisation. Fermez l'aide et revenez dans l'assistant d'initialisation pour poursuivre l'initialisation du système.

   Si le voyant d'état reste allumé, le système est déjà initialisé. Passez à l'étape suivante.

   Si le voyant d'état n'est pas allumé et ne clignote pas, la cartouche est toujours en cours de démarrage et n'est pas prête pour l'initialisation du système. Une fois la cartouche mise sous tension, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes avant qu'elle soit prête pour l'initialisation du système. Attendez que la cartouche soit prête pour l'initialisation du système avant de répéter cette étape. Si l'alimentation est activée depuis au moins dix minutes et que le voyant d'état reste éteint, ceci indique un problème au niveau de la cartouche. Vérifiez que la cartouche est correctement installée. Relancez le processus d'initialisation sur la cartouche réinstallée ; si cette dernière ne s'initialise toujours pas, la cartouche est défectueuse. Insérez la clé USB dans le port USB de l'autre cartouche du boîtier et relancez le processus d'initialisation sur cette cartouche. Contactez le service d'assistance pour remplacer la cartouche défectueuse.

4. Pour utiliser le système initialisé, ouvrez un navigateur Web compatible et entrez l'adresse IP que vous avez définie dans l'assistant d'initialisation. Connectez-vous au système et poursuivez la configuration du système en exécutant l'assistant de configuration du système.
   Remarque : Vous n'avez besoin d'initialiser qu'une seule des cartouches du boîtier, les autres le sont automatiquement.