CMMVC8042E
Der Parameter wird entweder nicht unterstützt oder ist mit einem anderen Parameter in derselben Befehlsübergabe der Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten (SA CLI) nicht konsistent.

#### Erläuterung

Eine Befehlsanforderung der Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten (SA CLI) wird bei der Ausführung dieser Task übergeben. Der angeforderte Befehl der Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten enthält mindestens einen Parameter, den der angeforderte Befehl der Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten nicht unterstützt, oder der angeforderte Befehl der Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten enthält mindestens zwei Parameter, die logisch inkonsistent sind. Beispiel für die erste Möglichkeit: Angabe eines Knotens unter Verwendung einer Knotenanzeigen-ID, die im System nicht definiert ist.

#### Benutzeraktion

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle des Serviceassistenten (SA CLI) verwenden, zeigen Sie im Hilfetext der Schnittstelle die Argumente an, die für den bzw. die angegebenen Parameter erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen angeben, wenn Sie diese Task übergeben.

Wenn Sie das Initialisierungstool verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Version des Initialisierungstools verwenden, die für die auf dem System installierte Softwareversion unterstützt wird. Wiederholen Sie anschließend die Operation. Siehe Resolving a problem im Abschnitt 'Troubleshooting' (Fehlerbehebung) im Information Center.