# Détermination du port dans lequel insérer la clé USB

Si vous ne savez pas quel port utiliser pour la clé USB, utilisez les informations ci-dessous pour choisir le port correct.

## A propos de cette tâche

Lorsqu'un voyant d'état d'une cartouche clignote, vous pouvez utiliser le port USB de taille normale de la cartouche pour l'initialisation du système.

## Procédure

1. Déterminez le port USB associé à la cartouche que vous avez utilisée pour vérifier le voyant d'état. Pour les cartouches de gauche et de droite, il existe un port USB de taille normale que vous pouvez utiliser pour insérer la clé USB. Utilisez le port USB qui correspond à la cartouche utilisée pour vérifier le voyant d'état. Chaque cartouche contient un port USB à utiliser pour l'initialisation du système. La Figure 1 illustre les emplacements 1 et 2 des ports USB sur la cartouche de gauche et de droite. Un seul port USB est utilisé pour l'initialisation. Veillez à bien insérer la clé USB dans le port que vous avez utilisé pour confirmer le voyant d'état.
   Figure 1. Emplacement des ports USB sur les deux cartouches
2. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des ports USB pour l'initialisation du système.

Rubrique parent : La DEL d'identification ne s'allume pas ou ne s'éteint pas