CMMVC8024E
A tarefa do endereço IP do assistente de serviço do conjunto falhou devido a um gateway, máscara de sub-rede IPv4 ou prefixo IPv6 necessário não ter sido especificado.

#### Explicação

Ao definir o endereço IP do assistente de serviço em uma caixa de candidato em formato de versão IP, você deve especificar o gateway. Para IPv4, você deve especificar também a máscara de sub-rede. Para IPv6, você deve especificar também o prefixo.
Nota: É possível alterar o IP de serviço de uma caixa em qualquer estado, seja `candidato`, `ativo` ou `serviço`; no entanto, a definição inicial em uma caixa de candidato possui os requisitos adicionais mencionados anteriormente.

#### Resposta do Usuário

Especifique todas as informações necessárias ao configurar o endereço IP do assistente de serviço em uma caixa de candidato. Consulte os tópicos Resolvendo um Problema na seção Resolução de Problemas do Centro de Informações.