CMMVC8025E
La solicitud del Protocolo de configuración dinámica de sistemas principales (DHCP) ha fallado.

#### Explicación

El DHCP se utiliza para establecer la dirección IP de servicio. La solicitud para la dirección IP del servidor de DHCP ha sobrepasado el tiempo de espera o ha fallado.

#### Respuesta del usuario

Asegúrese de que el servidor de DHCP que se está utilizando está activo en la subred donde está instalado el hardware del sistema cuando envíe esta tarea. Consulte los temas Resolución de un problema en la sección Resolución de problemas del Information Center.