# Кнопка Далее неактивна

Система попросила снова вставить флэш-накопитель USB в персональный компьютер. Если флэш-накопитель USB возвращен на персональный компьютер, но кнопка Next неактивна; выполните следующие действия, чтобы ее активировать. Кнопка Next остается неактивной, пока инструмент инициализации не обнаружит, что флэш-накопитель USB снова подключен к персональному компьютеру.

## Об этой задаче

После каждого шага рекомендуется возвращаться в мастер инициализации и проверять, активировалась ли кнопка Далее. Если она еще неактивна, переходите к следующему шагу.
Примечание: если не указано обратное, все проверки и действия следует выполнять из инструмента инициализации на персональном компьютере.
Для активации кнопки Далее в мастере инициализации выполните следующие действия:

## Процедура

1. Убедитесь в том, что открыта та страница мастера, на которой предлагается заново подключить флэш-накопитель USB к персональному компьютеру.
2. Убедитесь, что флэш-накопитель до конца вставлен в разъем USB персонального компьютера.
3. Убедитесь, что флэш-накопитель вставлен в тот же разъем USB, где он был при запуске мастера инициализации. Если это не так, вставьте флэш-накопитель в правильный разъем USB.
4. На задней стороне корпуса проверьте индикатор состояния системы () кейса, который использовался для инициализации. Он должен непрерывно гореть. Индикатор состояния системы находится рядом с другими индикаторами кейса узла, как показано на Рисунке 1:
   Рисунок 1. Вид корпуса сзади с включенными индикаторами кейса

   Если индикатор состояния непрерывно горит, перейдите к шагу 5. Если индикатор состояния не горит непрерывно, вернитесь на персональный компьютер и выполните следующие проверки и действия:

   1. Выньте флэш-накопитель из разъема USB.
   2. Еще раз вставьте флэш-накопитель в разъем USB и убедитесь, что персональный компьютер распознал накопитель. Если флэш-накопитель USB не распознан, обратитесь в центр поддержки для получения нового пакета инструмента инициализации. Сохраните инструмент для поддерживаемого флэш-накопителя USB. После сохранения инструмента на флэш-накопителе USB.
5. Если индикатор состояния непрерывно горит, значит система успешно инициализирована. Выполните следующие шаги для завершения настройки системы:
   1. В поддерживаемом браузере введите IP-адрес управления системой. Этот IP-адрес указывается во время инициализации.
   2. На панели входа введите имя пользователя по умолчанию (`superuser`) и пароль по умолчанию (`passw0rd`, 0 - ноль).
   3. Выполните шаги мастера Настройка системы, чтобы настроить базовые параметры системы.