# Botão Avançar desativado

Você é solicitado a reinserir a unidade flash USB no computador pessoal. Se você retornou a unidade flash USB ao computador pessoal, mas o botão Avançar estiver desativado (esmaecido), use estas ações para ativar o botão Avançar. O botão Avançar permanece desativado até a ferramenta de inicialização detectar que a unidade flash USB foi reinserida no computador pessoal.

## Sobre esta tarefa

Depois de cada etapa, retorne ao assistente de inicialização para verificar se o botão Avançar está ativado. Se ele ainda estiver desativado, continue na próxima etapa dessas instruções.
Nota: A menos que indicado, conclua todas as verificações e ações no computador pessoal que está executando a ferramenta de inicialização.
Use as seguintes instruções para ativar o botão Avançar no assistente de inicialização:

## Procedimento

1. Certifique-se de que você esteja no painel no assistente que indica para reinserir a unidade flash USB no computador pessoal.
2. Verifique se a unidade flash USB está totalmente inserida na porta USB do computador pessoal ao introduzi-la delicadamente na porta USB.
3. Verifique se a unidade flash USB está na mesma porta USB que você usou ao iniciar o assistente de inicialização. Se não estiver, mova a unidade flash USB para a porta USB correta.
4. Na parte traseira do gabinete, verifique se o LED de status do sistema () da caixa que você usou durante a inicialização está permanentemente aceso. O LED de status do sistema está localizado com os outros LEDs na caixa do nó, conforme mostrado na Figura 1:
   Figura 1. Vista posterior do gabinete com LEDs da caixa destacados

   Se o LED de status estiver permanentemente aceso, continue na 5. Se o LED de status não estiver permanentemente aceso, retorne ao seu computador pessoal e conclua as seguintes verificações e ações:

   1. Remova a unidade flash USB da porta USB.
   2. Reinsira a unidade flash USB na porta USB e verifique se o computador pessoal reconhece a unidade flash USB. Se a unidade flash USB não for reconhecida, entre em contato com o centro de suporte para obter um novo pacote de ferramenta de inicialização. Salve a ferramenta em uma unidade flash USB suportada. Depois de salvar a ferramenta na unidade flash USB, reinicie o assistente de inicialização.
5. Se o LED de status estiver permanentemente aceso, o sistema foi inicializado com êxito. Conclua estas etapas para concluir a configuração do sistema:
   1. Em um navegador suportado, insira o endereço IP de gerenciamento do seu sistema. Esse endereço é o endereço IP que você especificou durante a inicialização.
   2. No painel de login, insira o nome de usuário padrão, `superuser`, e a senha padrão, que é `passw0rd` (o ‘0’ é um zero).
   3. Conclua o assistente de Configuração do Sistema para definir as configurações básicas do seu sistema.