CMMVC8024E
L'attività di impostazione dell'indirizzo IP di Service Assistant non è riuscita perché non sono stati specificati un gateway richiesto, una maschera di sottorete IPv4 o un prefisso IPv6.

#### Spiegazione

Quando si definisce l'indirizzo IP di Service Assistant su un contenitore candidato in uno dei due formati della versione IP, è necessario specificare il gateway. Per IPv4, è necessario specificare anche la maschera di sottorete. Per IPv6, è necessario specificare anche il prefisso.
Nota: è possibile modificare l'IP del servizio di un contenitore in qualsiasi stato, `candidato`, `attivo` o `di servizio`; tuttavia, per la definizione iniziale su un contenitore candidato sono necessari gli ulteriori requisiti precedentemente indicati.

#### Risposta dell'utente

Specificare tutte le informazioni richieste quando si imposta l'indirizzo IP di Service Assistant su un contenitore candidato. Consultare gli argomenti Risoluzione di un problema nella sezione Risoluzione dei problemi del Centro informazioni.