# 상태 LED가 깜박이지 않음

시스템에 전원을 공급할 때 각 캐니스터의 전원 LED가 둘 다 초록색으로 표시되고 격납장치의 뒷면에 있는 상태 LED가 천천히 깜박이기 시작하면 시스템이 초기화될 준비가 되었다는 표시입니다. 상태 LED가 깜박이지 않으면 다음 지시사항을 따라 문제를 해결하십시오.

## 이 태스크 정보

초기화 중인 캐니스터의 상태 LED가 규칙적으로 깜박이지 않으면 이 조건이 해결될 때까지 시스템을 초기화할 수 없습니다. 상태 LED는 약 0.5초 간격으로 규칙적으로 깜박입니다. 상태 LED가 규칙적으로 깜박일 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
참고: 별도로 지정되지 않는 한 모든 검사 및 조치는 격납장치의 뒷면에서 완료됩니다. 이 태스크를 완료하는 동안 배선이나 다른 장비를 건드리지 마십시오.

## 프로시저

1. 초기화하려는 격납장치를 보고 있는지 확인하십시오.
   그림 1은 격납장치의 뒷면을 보여줍니다.
   그림 1. 격납장치의 뒷면 보기
   - 1 캐니스터 1
   - 2 캐니스터 2
   - 3 인터페이스 카드(캐니스터당 두 개)
   - 4 팬 팩(캐니스터당 두 개)
   - 5 RAID 제어기(캐니스터당 한 개)
   - 6 전원 공급 장치 1
   - 7 전원 공급 장치 2
   격납장치의 뒷면에는 두 개의 캐니스터, 인터페이스 카드, 팬 팩, RAID 제어기 및 두 개의 전원 공급 장치가 있습니다. 이 격납장치가 사용하려는 격납장치와 일치할 경우 2단계로 진행하십시오.

   시스템 초기화는 한 제어 격납장치에서만 발생해야 합니다.

2. 초기화 중인 캐니스터에서 전원 LED 표시기( 1 )를 찾아서 캐니스터에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
   그림 2는 캐니스터 LED가 강조된 격납장치의 뒷면을 보여줍니다.
   그림 2. 캐니스터 LED가 강조된 격납장치의 뒷면 보기
   초록색 전원 LED()가 완전히 켜져야 합니다(깜박이거나 꺼지면 안됨). 녹색 전원 LED가 켜있으면 3단계를 계속 수행하십시오.

   캐니스터의 전원 LED가 깜박이면 여전히 캐니스터에 전원이 공급되는 것입니다. 그러나 격납장치에 전원을 적용한 후 5분 동안 전원 LED가 깜박이는 경우 캐니스터에 문제점이 있는 것입니다. 격납장치의 다른 캐니스터에 있는 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입하여 초기화 프로세스를 다시 시작하십시오. 결함이 있는 캐니스터를 교체하려면 지원 센터에 문의하십시오.

   전원 LED가 꺼져 있는 경우에는 전원 공급 장치의 전원 표시기를 확인하십시오. 그림 3에서처럼 AC 및 DC 초록색 불이 모두 켜져 있는지 확인하여 일반적인 전원 공급 장치 조작을 확인할 수 있습니다.
   그림 3. 전원 공급 장치 LED
   - 1 AC
   - 2 DC
   - 3 ! (결함)

   하나 이상의 전원 공급 장치의 DC 전원 LED( 2 )가 켜져 있는지 확인하십시오. DC 전원 LED( 2 )가 켜져 있으면 다음 단계를 계속 수행하십시오. DC 전원 LED 및 AC 전원 LED( 1 및 2 )가 켜져 있지 않고 결함 LED( 3 )도 켜져 있지 않은 경우에는 전원쪽으로 전원 케이블을 역추적하여 전원 케이블을 전원 공급 장치와 랙 배전 장치에 완전히 삽입했는지 확인하십시오. 모든 랙 배전 장치의 전원이 켜있고 전원이 공급되고 있는지 확인한 다음 DC 전원 LED( 2 )를 다시 확인하십시오.

   두 전원 공급 장치 모두에서 결함 LED가 켜져 있거나 AC 전원 LED는 켜져 있지만 DC 전원 LED는 켜져 있지 않은 경우 이 격납장치를 사용하기 전에 전원 공급 장치를 교체해야 합니다. 새 전원 공급 장치에 대해서는 지원 센터에 문의하십시오.

3. 캐니스터에서 상태 LED()를 확인하십시오. 다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.

   깜박일 경우 캐니스터 초기화할 준비가 된 것입니다. 도움말을 닫고 초기화 마법사로 돌아가서 시스템 초기화를 계속하십시오.

   상태 LED가 계속 켜있으면 시스템이 이미 초기화된 것입니다. 다음 단계로 이동하십시오.

   상태 LED에 불이 들어오지 않고 깜박이지 않으면 캐니스터가 여전히 시작 중이며 시스템 초기화가 준비되지 않은 것입니다. 캐니스터 전원이 켜진 후 캐니스터에서 시스템 초기화를 준비하는 데는 최대 10분까지 걸릴 수 있습니다. 이 단계를 반복하기 전에 캐니스터에서 시스템 초기화가 준비될 때까지 대기하십시오. 10분 이상 전원이 공급되었는데도 상태 LED가 계속 꺼져 있는 경우 캐니스터에 문제점이 있는 것입니다. 캐니스터가 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오. 캐니스터에 결함이 있어서 초기화할 수 없는 경우 다시 고정시킨 캐니스터에서 초기화 프로세스를 다시 시작하십시오. 격납장치의 다른 캐니스터에 있는 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입하고 캐니스터에서 초기화 프로세스를 다시 시작하십시오. 결함이 있는 캐니스터를 교체하려면 지원 센터에 문의하십시오.

4. 초기화된 시스템 작업을 수행하려면 지원되는 웹 브라우저를 열고 초기화 마법사 실행 중 지정한 IP 주소를 입력하십시오. 시스템에 로그온하고 시스템 설정 마법사를 완료하여 시스템 구성을 계속하십시오.
   참고: 격납장치에 있는 캐니스터 중 하나만 초기화해야 하며 다른 캐니스터는 자동으로 초기화됩니다.