# 識別 LED 未關閉

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之機匣上最大孔的 USB 埠之後，識別 LED 會亮起又熄滅，表示您可以繼續起始設定。通常，這個程序最多需要 3 分鐘。

## 關於這項作業

USB 快閃記憶體隨身碟插入完整大小的 USB 埠之後，識別 LED (1)，顯示於圖 1，會開始閃動。
圖 1. 機匣識別 LED

如果識別 LED 未如預期熄滅，請利用下列步驟來決定應採取的必要動作：

## 程序

1. 請確定從識別 LED 第一次亮起之後，已至少等待 3 分鐘。如果 LED 在這個時間內熄滅，請回到起始設定精靈。如果識別 LED 持續亮起，請繼續 2。
2. 查看狀態 LED。()

   如果狀態 LED 持續亮起，請繼續步驟 6。

3. 如果狀態 LED 閃動或持續熄滅，可能需要更換機匣。請嘗試將機匣重新安置在機箱中，然後重新啟動設定精靈。如果得到相同的結果，請聯絡支援中心更換機匣。
4. 取消起始設定精靈。
5. 將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入您的個人電腦，然後重新啟動起始設定工具。 完成工具中的步驟，但是使用機箱中的其他機匣。完成起始設定精靈之後，如果識別 LED 未停止閃動，請聯絡支援代表，以取得進一步的協助。
6. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。回到起始設定精靈，依照識別 LED 已熄滅的情況，繼續作業。驗證起始設定的結果。如果系統可運作，請登入管理 GUI 並完成系統設定。在完成系統設定之後，請檢查識別 LED 以判斷它是否仍亮起。如果識別 LED 仍亮起，請完成下列步驟：
   1. 在管理 GUI 中，選取監視 > 系統 > 動作 > 關閉電源 > 系統。
   2. 重新啟動系統。
   3. 如果識別 LED 繼續閃動，請聯絡支援中心，以取得更多協助。

上層主題：識別 LED 未亮起或未熄滅