# 識別 LED がオンにならない

USB フラッシュ・ドライブをキャニスター上の USB ポートに挿入した後、識別 LED がオンにならない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。

## このタスクの概要

フルサイズの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、USB フラッシュ・ドライブを挿入したキャニスターの識別 LED 1 がオンになります。この識別 LED が最終的にオフになると、システムの初期化を続行できます。通常、このプロセス全体には最大 3 分かかります。図 1 に、キャニスターの識別 LED を示します。
図 1. キャニスターの識別 LED

識別 LED が予期したとおりにオンにならない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。

## 手順

1. キャニスターが引き続き作動していることを確認します。 状況 LED () を確認します。状況 LED が永続的にオフになっている場合、キャニスターは動作を停止しました。USB フラッシュ・ドライブを挿入する前に状況 LED が正しい状態であったと想定される場合は、サポート・センターに連絡してください。

   状況 LED が明滅していない場合、USB フラッシュ・ドライブをキャニスターから取り外します。キャニスターはパワーアップを完了しておらず、USB フラッシュ・ドライブを受け付ける準備ができていません。 キャニスターのパワーアップには最大 10 分かかる場合があります。10 分以内に状況 LED が明滅しない場合は、ステップ 2 に進みます。

2. USB ポートで障害が起こっている可能性があります。ポートから USB フラッシュ・ドライブを取り外し、エンクロージャーのもう一方のキャニスターの他の USB ポートに完全に挿入します。識別 LED がオンになるまで 2 分間待ちます。

   識別 LED がオンになる場合、この USB ポートは機能しています。初期化ウィザードに戻り、識別 LED がオフになるのを待ちます。

   キャニスターの USB ポートに障害がある場合は、キャニスターを交換します。サポート・センターに連絡し、支援を受けてください。

親トピック: 識別 LED が点灯しないかオフにならない