# 「次へ」ボタンが使用不可である

USB フラッシュ・ドライブをパーソナル・コンピューターに再挿入するよう求めるプロンプトが表示されます。USB フラッシュ・ドライブをパーソナル・コンピューターに戻しても「次へ」ボタンが使用不可である (グレー表示されている) 場合は、以下のアクションを行って「次へ」ボタンを使用可能にします。「次へ」ボタンは、USB フラッシュ・ドライブがパーソナル・コンピューターに再挿入されたことが初期化ツールによって検出されない限り、使用不可のままになります。

## このタスクの概要

各ステップの後に初期化ウィザードに戻り、「次へ」ボタンが使用可能かどうかを確認します。使用不可のままの場合は、以下の手順の次のステップから続行します。
注: 特別な断りのない限り、初期化ツールを実行しているパーソナル・コンピューターですべての確認とアクションを行ってください。
初期化ウィザードで「次へ」ボタンを使用可能にするには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. USB フラッシュ・ドライブをパーソナル・コンピューターに再挿入するよう指示しているウィザードのパネルが表示されていることを確認します。
2. USB フラッシュ・ドライブを USB ポートに静かに押し込んで、USB フラッシュ・ドライブがパーソナル・コンピューター上の USB ポートに完全に挿入されていることを確認します。
3. USB フラッシュ・ドライブが、初期化ウィザードの開始時に使用したものと同じ USB ポートに挿入されていることを確認します。そうでない場合は、USB フラッシュ・ドライブを正しい USB ポートに移動します。
4. エンクロージャーの背面で、初期化時に使用したキャニスターのシステム状況 LED () が永続的にオンになっていることを確認します。図 1 に示すように、システム状況 LED はノード・キャニスター上に他の LED と一緒に配置されています。
   図 1. キャニスターの LED を強調表示で示したエンクロージャー背面図

   状況 LED が永続的にオンになっている場合は、5 に進みます。 状況 LED が永続的にオンでない場合は、ご使用のパーソナル・コンピューターに戻り、以下の確認とアクションを行ってください。

   1. USB フラッシュ・ドライブを USB ポートから取り外します。
   2. USB フラッシュ・ドライブを USB ポートに再挿入し、パーソナル・コンピューターが USB フラッシュ・ドライブを認識したことを確認します。 USB フラッシュ・ドライブが認識されない場合は、サポート・センターに連絡して、新しい初期化ツール・パッケージを入手してください。サポートされる USB フラッシュ・ドライブにこのツールを保存します。このツールを USB フラッシュ・ドライブに保存した後、初期化ウィザードを再開します。
5. 状況 LED が永続的にオンの場合、システムは正常に初期化されています。以下の手順を実行してシステムのセットアップを完了します。
   1. サポートされるブラウザーで、システムの管理 IP アドレスを入力します。 このアドレスは、初期化時に指定した IP アドレスです。
   2. ログイン・パネルで、デフォルトのユーザー名 `superuser` とデフォルトのパスワード `passw0rd` (「0」はゼロ) を入力します。
   3. システム・セットアップ・ウィザードを完了して、システムの基本設定を構成します。