# Risoluzione dei problemi relativi al contenitore del nodo

Se l'utente è stato indirizzato a queste informazioni, l'inizializzazione non può continuare oppure non è riuscita a causa di un problema relativo al contenitore del nodo. Per risolvere questi problemi, è necessario effettuare diverse azioni.

## Informazioni su questa attività

Utilizzare il pannello dei LED nella parte posteriore del contenitore del nodo che si sta inizializzando per verificare che sia stato avviato correttamente.

Se il LED di stato del sistema () è acceso, il contenitore del nodo è stato avviato. NON seguire questa procedura. Se il LED di stato del sistema non è acceso, effettuare le operazioni riportate di seguito per determinare le azioni necessarie:

## Procedura

1. Sul contenitore, sbloccare le leve di rilascio e lasciarle aperte. Il contenitore viene estratto dall'alloggiamento di circa 0,6 cm. Estrarre il contenitore fino a quando tutti i LED non sono spenti sul contenitore. Potrebbero occorrere pochi secondi. Estrarre il contenitore di 50 mm ( 2 pollici). Prestare attenzione a non allentare o rimuovere inavvertitamente i cavi collegati ad altri componenti del sistema o a questo contenitore.
2. Inserire nuovamente il contenitore fino a quando si arresta, quindi chiudere completamente le due maniglie.
3. Attendere fino a 10 minuti che il LED di alimentazione () si accenda e che il LED di stato del sistema () inizi a lampeggiare. Quando entrambi i LED raggiungono questo stato, continuare con la procedura guidata di inizializzazione. Se i LED non raggiungono tale stato, continuare con il passo successivo.
4. Rimuovere tutti i cavi dal contenitore. Prendere nota del punto in cui ciascun cavo era collegato al sistema.
5. Rimuovere il contenitore aprendo le due maniglie di sicurezza ed estraendolo dall'enclosure.
6. Capovolgere il contenitore e rimuovere il relativo pannello di copertura premendo i punti di contatto di colore blu sul coperchio ed allontanando il coperchio da se stessi.
7. Verificare che la batteria sia installata correttamente. Afferrare ciascuna estremità della batteria dalle maniglie indicate da grandi frecce nel seguente grafico e sollevarle verticalmente fino a quando non viene rilasciata. Utilizzare le stesse maniglie per inserire nuovamente la batteria nel contenitore. Spingere delicatamente verso il basso e verificare che la batteria sia completamente inserita nei connettori.
   Nota: la batteria viene spinta in direzione perpedincolare alla scheda. Queste istruzioni e il grafico presuppongono che il contenitore sia stato posizionato su una superficie piatta; pertanto, il reinserimento della batteria richiede un movimento verso il basso. Se il contenitore è posizionato in altro modo, accertarsi che la batteria sia reinserita correttamente.
8. Riposizionare il coperchio del contenitore ed inserire il contenitore nell'enclosure verificando che le maniglie siano completamente chiuse.
9. Attendere fino a 10 minuti che il LED di alimentazione () si accenda e che il LED di stato del sistema () inizi a lampeggiare. Quando entrambi i LED raggiungono questo stato, continuare con la procedura guidata di inizializzazione. Se i LED non raggiungono tale stato, continuare con il passo successivo.
10. Se una volta completate queste attività il contenitore del nodo non si avvia o non riesce ad inizializzarsi, contattare il rappresentante di servizio per sostituire il contenitore del nodo. Se l'altro contenitore nell'enclosure si trova nello stato corretto, con il relativo LED di stato lampeggiante, è possibile continuare l'installazione inserendo l'unità flash USB in tale contenitore. Una volta inizializzato il sistema, è possibile continuare con l'impostazione del sistema. Vengono aggiunti degli avvisi al log eventi per indicare il malfunzionamento o la mancanza di un contenitore. Non rimuovere il contenitore malfunzionante fino a quando non è disponibile il componente di sostituzione. La rimozione del contenitore prima che venga aggiunto il componente di sostituzione potrebbe danneggiare il sistema di raffreddamento dell'enclosure.