# Botón Siguiente inhabilitado

Se le solicita que vuelva a insertar una unidad flash USB en el sistema personal. Si ha devuelto la unidad flash USB al sistema personal pero el botón Siguiente está inhabilitado (de color gris apagado), utilice estas acciones para habilitar el botón Siguiente . El botón Siguiente permanece inhabilitado hasta que la herramienta de inicialización detecta que la unidad flash USB se ha vuelto a insertar en el sistema personal.

## Acerca de esta tarea

Después de cada paso, vuelva al asistente de inicialización para comprobar si el botón Siguiente está habilitado. Si sigue inhabilitado, continúe con el paso siguiente de estas instrucciones.
Nota: A menos que se indique lo contrario, complete todas las acciones y comprobaciones en el sistema personal que está ejecutando la herramienta de inicialización.
Utilice las siguientes instrucciones para habilitar el botón Siguiente en el asistente de inicialización:

## Procedimiento

1. Asegúrese de que está en el panel del asistente que indica que vuelva a insertar la unidad Flash USB en el sistema personal.
2. Compruebe que la unidad flash USB está completamente insertada en el puerto USB del sistema personal presionándola suavemente en dicho puerto USB.
3. Compruebe que la unidad flash USB está en el mismo puerto USB que utilizó cuando inició el asistente de instalación. Si no está en el mismo puerto, mueva la unidad flash USB al puerto USB correcto.
4. En la parte posterior del alojamiento, compruebe que el LED de estado del sistema () del recipiente que ha utilizado durante la inicialización esté permanentemente encendido. El LED de estado del sistema está ubicado con los demás LED en el recipiente de nodos, como se muestra en Figura 1:
   Figura 1. Vista posterior del alojamiento con los LED del recipiente resaltados

   Si el LED de estado está permanentemente encendido, continúe con 5. Si el LED de estado no está permanentemente encendido, vuelva al sistema personal y complete las siguientes acciones y comprobaciones:

   1. Retire la unidad flash USB del puerto USB.
   2. Vuelva a insertar la unidad flash USB en el puerto USB y verifique que el sistema personal reconoce la unidad flash USB. Si no se reconoce la unidad flash USB, póngase en contacto con el centro de soporte para obtener un nuevo paquete de herramientas de inicialización. Guarde la herramienta en una unidad flash USB con soporte. Después de guardar la herramienta en la unidad flash USB, reinicie el asistente de inicialización.
5. Si el LED de estado está permanentemente encendido, el sistema se ha inicializado correctamente. Complete estos pasos para completar la configuración del sistema:
   1. En un navegador soportado, entre la dirección IP de gestión del sistema. Esta es la dirección IP que especificó durante la inicialización.
   2. En el panel de inicio de sesión, especifique el nombre de usuario predeterminado,`superusuario` y contraseña predeterminada, `passw0rd`, (‘0’ es el número cero).
   3. Complete el asistente Configuración del sistema para configurar los valores básicos para el sistema.