# El LED de identificación no se enciende o no se apaga

El asistente de inicialización le indica que debe transferir la unidad flash USB al recipiente de nodos que está inicializando. Después de transferir la unidad flash USB al recipiente, el LED de identificación del recipiente se enciende y, a continuación, se apaga, lo que puede tardar aproximadamente 3 minutos. El LED de estado parpadea y los LED de alimentación de color verde están fijos.

Seleccione la tarea adecuada que se ajuste a su situación:

- Determinar en qué puerto insertar la unidad flash USB
  Si no está seguro de en qué puerto insertar la unidad flash USB, utilice esta información para asegurarse de que está utilizando el puerto correcto.
- El LED de identificación no se enciende
  Si ha insertado la unidad flash USB en un puerto USB del recipiente y el LED de identificación no se enciende, utilice estas instrucciones para determinar las acciones necesarias.
- El LED de identificación no se ha apagado
  Después de insertar la unidad flash USB en el puerto USB de tamaño completo del recipiente que se está inicializando, el LED de identificación se enciende y, a continuación se apaga, indicando que se puede seguir con la inicialización. Normalmente, este proceso puede tardar hasta 3 minutos.