# LED идентификации не загорается

Если после вставки флэш-накопителя в разъем USB кейса индикатор идентификации не загорелся, определите действия, которые необходимо выполнить, следуя приведенным инструкциям.

## Об этой задаче

После вставки флэш-накопителя USB в полноразмерный разъем USB на кейсе должен загореться индикатор идентификации 1 . Через некоторое время индикатор идентификации погаснет - тогда можно продолжить инициализацию системы. Обычно вся процедура занимает не более трех минут. Рисунок 1 показывает индикатор идентификации кейса.
Рисунок 1.Индикатор идентификации кейса

Если индикатор идентификации не загорелся, выполните следующие шаги, чтобы определить необходимое действие:

## Процедура

1. Убедитесь в том, что кейс по-прежнему работает. Посмотрите на индикатор состояния (). Если индикатор состояния не горит, значит кейс перестал работать. Если индикатор состояния находился в правильном состоянии перед тем, как был вставлен флэш-накопитель USB, то обратитесь в службу поддержки.

   Если индикатор состояния не мигает, извлеките флэш-накопитель USB из кейса. Включение питания кейса не завершено, кейс не готов к подключению флэш-накопителя USB. Включение питания кейса может занять до 10 минут. Если индикатор состояния не мигает в течение 10 минут, перейдите к шагу 2.

2. Возможно, разъем USB неисправен. Отключите флэш-накопитель USB от разъема и полностью вставьте его в другой разъем USB на другом кейсе корпуса. В течение двух минут должен загореться индикатор идентификации.

   Если индикатор идентификации загорелся, значит этот разъем USB работает. Вернитесь в мастер инициализации и дождитесь, пока погаснет индикатор идентификации.

   Если разъем USB у кейса неисправен, кейс следует заменить. Обратитесь в службу поддержки за помощью.

Раздел верхнего уровня: Индикатор идентификации не загорелся или не погас