CMMVC8025E
Une requête DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a échoué.

#### Explication

DHCP est utilisé pour définir l'adresse IP de service. Une demande d'adresse IP du serveur DHCP a dépassé le délai d'attente ou a échoué.

#### Réponse d'utilisateur

Vérifiez que le serveur DHCP que vous utilisez est actif dans le sous-réseau où se trouve le matériel système lorsque vous soumettez la tâche. Voir les rubriques Résolution d'un problème de la section du dépannage du centre de documentation.