# 狀態 LED 未閃動

當您將電源套用到系統時，各機匣上的兩個電源 LED 會顯示綠色，機箱背面的狀態 LED 會開始慢慢地閃動，表示系統已備妥，可以進行起始設定。如果狀態 LED 沒有開始閃動，請利用下列指示來解決這個問題。

## 關於這項作業

如果您正在起始設定的機匣上的狀態 LED 未以固定速率閃動，必須先解決這個狀況，系統才能起始設定。狀態 LED 的固定閃動速率大約是亮起 0.5 秒，熄滅 0.5 秒。 請完成下列步驟，直到狀態 LED 以固定速率閃動：
附註：除非另有說明，所有的檢查和動作均在機箱背面完成。 在完成這些作業時，請勿影響到任何佈線或其他設備。

## 程序

1. 請確定您所看的是您要起始設定的機箱
   圖 1 顯示機箱背面：
   圖 1. 機箱的背面圖
   - 1 機匣 1
   - 2 機匣 2
   - 3 介面卡（每個機匣兩個）
   - 4 風扇組（每個機匣兩個）
   - 5 RAID 控制器（每個機匣一個）
   - 6 電源供應器 1
   - 7 電源供應器 2
   機箱背面包括兩個機匣、介面卡、風扇組、RAID 控制器，以及兩個電源供應器。 如果這符合您嘗試使用的機箱，請繼續步驟 2。

   系統起始設定只需在一個機箱上進行。

2. 請在進行起始設定的機匣上找到電源 LED 指示燈 ( 1 )，以確定機匣已開啟電源。
   圖 2 顯示機箱的背面，其機匣 LED 已亮起。
   圖 2. 機箱的背面，機匣 LED 已亮起
   綠色電源 LED () 應持續亮起（不閃動或熄滅）。如果綠色的電源 LED 亮起，請繼續步驟 3。

   如果機匣的電源 LED 閃動，表示機匣仍在開啟電源。不過，如果在您提供機箱電源之後，電源 LED 閃動達 5 分鐘，就表示機匣發生問題。 請將 USB 快閃記憶體隨身碟插入機箱其他機匣的 USB 埠中，以重新啟動起始設定程序。 請聯絡支援中心，以更換故障的機匣。

   如果電源 LED 已熄滅，請檢查電源供應器上的電源指示器。 驗證 AC 和 DC 兩者的綠色指示燈是否都亮起，可以確認電源供應器作業是否正常，如圖 3 所示：
   圖 3. 電源供應器 LED
   - 1 AC
   - 2 DC
   - 3 ! （錯誤）

   請確定最少有一個電源供應器的 DC 電源 LED ( 2 ) 已亮起。 如果 DC 電源 LED ( 2 ) 已亮起，請繼續進行下一個步驟。 如果 DC 電源 LED 和 AC 電源 LED（ 1 和 2 ）未亮起，錯誤 LED ( 3 ) 也未亮起，請沿電源線追蹤至電源，以確定完全插入電源供應器以及機架的配電盤。 請確定所有機架配電盤都已開啟並能獲得電源，然後再次檢查 DC 電源 LED ( 2 )。

   如果兩個電源供應器的錯誤 LED 均亮起，或都是 AC 電源 LED 亮起，但 DC 電源 LED 未亮起，您必須先更換電源供應器，才能使用這個機箱。 請聯絡支援中心，以取得新的電源供應器。

3. 在機匣上，檢查狀態 LED ()。有三個選項：

   如果是閃動，表示機匣已備妥，可進行起始設定。請關閉說明並回到起始設定精靈來繼續進行系統起始設定。

   如果狀態 LED 持續亮起，表示系統已起始設定。請繼續下一步。

   如果狀態 LED 未亮起且未閃動，表示機匣仍在啟動中，尚未備妥進行系統起始設定。在機匣開啟電源之後，最多需要 10 分鐘，讓機匣備妥可進行系統起始設定。 請等待機匣備妥可進行系統起始設定之後，再重複這個步驟。如果電源已開啟超過 10 分鐘，且狀態 LED 仍保持熄滅，就表示機匣有問題。 請驗證機匣已正確安置。 在已重新安置的機匣上，重新啟動起始設定程序，如果它仍沒有起始設定，就表示機匣故障。 請將 USB 快閃記憶體隨身碟插入機箱其他機匣的 USB 埠中，然後在這個機匣上，重新啟動起始設定程序。 請聯絡支援中心，以更換故障的機匣。

4. 如果要使用已起始設定的系統，請開啟支援的 Web 瀏覽器，輸入您在起始設定精靈期間指定的 IP 位址。 登入系統並完成系統設定精靈，繼續進行系統配置。
   附註：您只需要起始設定機箱中的其中一個機匣；其他機匣會自動起始設定。