# USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートの判別

USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートがはっきりわからない場合は、この情報を参照して、正しいポートを使用しているか確認してください。

## このタスクの概要

キャニスターで状況 LED が明滅している場合、キャニスター上のフルサイズの USB ポートをシステムの初期化に使用できます。

## 手順

1. 状況 LED の確認時に使用したキャニスターに対応する USB ポートを判別します。左右両方のキャニスターに、USB フラッシュ・ドライブを挿入できるフルサイズの USB ポートが 1 つあります。状況 LED の確認時に使用したキャニスターに対応するいずれかの USB ポートを使用してください。各キャニスターには、システムの初期化に使用される USB ポートがあります。図 1 は、左右両方のキャニスターの USB ポートの位置 1 および 2 を示しています。初期化に使用される USB ポートは 1 つだけです。状況 LED の確認時に使用したのと同じポートに USB ドライブを挿入していることを確認してください。
   図 1. 両方のキャニスター上の USB ポートの位置
2. 2 つの USB ポートのどちらでもシステムの初期化に使用できます。

親トピック: 識別 LED が点灯しないかオフにならない