# 下一步按鈕已停用

系統會提示您將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入個人電腦中。 如果 USB 快閃記憶體隨身碟已回到個人電腦中，但下一步按鈕已停用（變成灰色），請利用這些動作來啟用下一步按鈕。 下一步會保留停用狀態，直到起始設定工具偵測到 USB 快閃記憶體隨身碟已重新插入個人電腦。

## 關於這項作業

在完成每個步驟後，請回到起始設定精靈來檢查是否啟用了下一步按鈕。如果仍然停用，請繼續進行這些指示中的下一步。
附註：除非另有說明，請在執行起始設定工具的個人電腦上完成所有的檢查和動作。
使用下列指示來啟用起始設定精靈中的下一步按鈕：

## 程序

1. 請確定您所在的精靈畫面指示您將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入個人電腦中。
2. 將 USB 快閃記憶體隨身碟輕輕地推入 USB 埠，驗證是否完全插入個人電腦上的 USB 埠。
3. 驗證 USB 快閃記憶體隨身碟所在的 USB 埠，是否與啟動起始設定精靈時所用的相同。如果不是，請將 USB 快閃記憶體隨身碟移動至正確的 USB 埠。
4. 在機箱的背面，請確認起始設定期間所用之機匣的系統狀態 LED () 持續亮著。 系統狀態 LED 與其他 LED 一起位於節點機匣上，如圖 1 所示：
   圖 1. 機箱的背面，機匣 LED 已亮起

   如果狀態 LED 持續亮起，請繼續 5。 如果狀態 LED 未持續亮起，請回到您的個人電腦，然後完成下列檢查和動作：

   1. 從 USB 埠取出 USB 快閃記憶體隨身碟。
   2. 將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入 USB 埠，然後驗證個人電腦可識別 USB 快閃記憶體隨身碟。 如果無法辨識 USB 快閃記憶體隨身碟，請聯絡支援中心以取得新的起始設定工具套件。請將工具儲存至支援的 USB 快閃記憶體隨身碟。將工具儲存至 USB 快閃記憶體隨身碟之後，請重新啟動起始設定精靈。
5. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。請完成這些步驟來完成系統設定：
   1. 在支援的瀏覽器中，輸入系統的管理 IP 位址。 這個位址是您在起始設定期間指定的 IP 位址。
   2. 在登入畫面中，輸入預設使用者名稱 `superuser` 和預設密碼 `passw0rd`（'0' 是零）。
   3. 完成「系統設定」精靈來配置系統的基本設定。