# USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트 판별

USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트를 확신할 수 없는 경우 이 정보를 사용하여 올바른 포트를 사용 중인지 확인하십시오.

## 이 태스크 정보

캐니스터의 상태 LED가 깜박이면 캐니스터의 전체 크기 USB 포트를 시스템 초기화에 사용할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 상태 LED를 확인하는 데 사용한 캐니스터와 연관된 USB 포트를 판별하십시오. 왼쪽 및 오른쪽 캐니스터에는 모두 USB 플래시 드라이브를 삽입할 수 있는 전체 크기 USB 포트가 하나 있습니다. 상태 LED를 확인하는 데 사용한 캐니스터에 해당하는 USB 포트 중 하나를 사용하십시오. 각 캐니스터에는 시스템 초기화에 사용될 하나의 USB 포트가 있습니다. 그림 1은 왼쪽 및 오른쪽 캐니스터 모두의 USB 포트 위치 1 및 2 를 보여줍니다. 초기화에는 하나의 USB 포트만 사용됩니다. 상태 LED를 확인하기 위해 사용한 것과 동일한 포트에 USB 드라이브를 삽입하는지 확인하십시오.
   그림 1. 두 캐니스터의 USB 포트 위치
2. 시스템 초기화를 위해 두 개의 USB 포트 중 하나를 사용할 수 있습니다.

상위 주제: 식별 LED가 켜지지 않거나 꺼지지 않음