# 識別 LED 未亮起

如果您已將 USB 快閃記憶體隨身碟插入機匣上的 USB 埠，且識別 LED 未亮起，請利用這些指示來決定應採取的必要動作。

## 關於這項作業

將 USB 快閃記憶體隨身碟插入完整大小的 USB 埠之後，USB 快閃記憶體隨身碟所插入之機匣上的識別 LED 1 會亮起。識別 LED 最後會熄滅，您可以繼續進行系統的起始設定。這整個程序通常最多需要 3 分鐘。圖 1 顯示機匣識別 LED。
圖 1. 機匣識別 LED

如果識別 LED 未如預期亮起，請利用下列步驟來決定應採取的必要動作：

## 程序

1. 請確定機匣仍在運作中。 請查看狀態 LED ()。如果狀態 LED 持續熄滅，表示機匣已停止運作。假設在您插入 USB 快閃記憶體隨身碟之前，狀態 LED 已在正確狀態，請聯絡支援中心。

   如果狀態 LED 未閃動，請從機匣移除 USB 快閃記憶體隨身碟。機匣尚未完成開機，且尚未備妥接受 USB 快閃記憶體隨身碟。 開啟機匣電源最多可能需要 10 分鐘。如果狀態 LED 在 10 分鐘內未閃動，請繼續步驟 2。

2. USB 埠可能故障。請從埠中移除 USB 快閃記憶體隨身碟，然後將它完全插入機箱其他機匣的其他 USB 埠中。請等 2 分鐘，讓識別 LED 亮起。

   如果識別 LED 亮起，就表示這個 USB 埠已開始運作。請回到起始設定精靈，等待識別 LED 熄滅。

   如果機匣上的 USB 埠故障，請更換機匣。請聯絡支援中心以取得協助。

上層主題：識別 LED 未亮起或未熄滅