CMMVC8022W
Un nouveau système a été initialisé ou créé, mais le boîtier de noeud reste dans l'état de `maintenance`.

#### Explication

Le système a terminé l'opération système d'initialisation ou de création. L'une des raisons pour lesquelles le boîtier de noeud reste dans l'état de `maintenance` est que la batterie est toujours en charge. Le système passe en ligne automatiquement lorsque la batterie est chargée.

#### Réponse d'utilisateur

Vous ne pouvez exécuter que des commandes de maintenance sur un boîtier de noeud lorsque ce dernier est en mode de `maintenance`. Voir les rubriques Résolution d'un problème de la section du dépannage du centre de documentation.