CMMVC8024E
La tâche de définition d'adresse IP pour l'assistant de service a échoué car une passerelle, un masque de sous-réseau IPv4 ou un préfixe IPv6 n'ont pas été spécifiés.

#### Explication

Lorsque vous définissez l'adresse IP de l'assistant de service sur une cartouche dans l'un ou l'autre des formats de version IP, vous devez définir la passerelle. >Pour IPv4, vous devez également définir le masque de sous-réseau. Pour IPv6, vous devez définir le préfixe.
Remarque : vous pouvez changer l'adresse IP de service d'une cartouche quel que soit son état, `éligible`, `actif` ou `service`. Cependant, la définition initiale sur une cartouche éligible doit aussi respecter les conditions précitées.

#### Réponse d'utilisateur

Définissez toutes les informations requises lorsque vous définissez l'adresse IP de l'assistant de service sur une cartouche éligible. Voir les rubriques Résolution d'un problème de la section du dépannage du centre de documentation.