# Определение порта для подключения флэш-накопителя USB

Если неизвестно, в какой разъем USB должен быть вставлен флэш-накопитель, используйте эту информацию, чтобы определить правильный порт.

## Об этой задаче

Когда индикатор состояния кейса мигает, можно начать инициализацию системы, используя полноразмерный порт USB кейса.

## Процедура

1. Найдите порт USB того кейса узла, на котором проверялся индикатор состояния. У левых и правых кейсов есть один полноразмерный порт USB, в который можно вставить флэш-накопитель USB. Выберите порт USB, относящийся к тому кейсу, на котором проверялся индикатор состояния. У каждого кейса есть порт USB, который можно использовать для инициализации системы. На Рисунке 1 показано расположение портов USB 1 и 2 в левом и правом кейсе. Для инициализации используется только один из имеющихся портов USB. Вставьте накопитель USB в порт того кейса, который использовался для проверки индикатора состояния.
   Рисунок 1. Расположение портов USB в обоих кейсах
2. Для инициализации системы можно использовать любой из двух разъемов USB.

Раздел верхнего уровня: Индикатор идентификации не загорелся или не погас