# 状态指示灯未闪烁

在为系统供电时，各容器上的两个电源指示灯都将显示为绿色，而位于机柜后部的状态指示灯将开始缓慢闪烁，指示系统已准备好进行初始化。如果状态指示灯未开始闪烁，请使用以下指示信息来解决该问题。

## 关于本任务

如果要初始化的容器上的状态指示灯没有以常规 速率闪烁，那么只有在解决该情况之后，系统才能进行初始化。状态指示灯的正常闪烁速率大约为点亮半秒，熄灭半秒。完成以下步骤，直至状态指示灯按正常速率闪烁：
注：除非另有说明，否则在机柜后部完成所有检查和操作。完成这些任务时，请勿弄乱任何连线或其他设备。

## 过程

1. 确 保您查看的是要初始化的机柜
   图 1 显示了机柜的后部：
   图 1. 机柜的后视图
   - 1 容器 1
   - 2 容器 2
   - 3 接口卡（每个容器两个接口卡）
   - 4 风扇组（每个容器两个）
   - 5 RAID 控制器（每个容器一个）
   - 6 电源单元 1
   - 7 电源单元 2
   机柜后部包含两个容器、接口卡、风扇组、RAID 控制器和两个电源。如果这与您尝试使用的机柜相一致，请继续至步骤 2。

   只需要在一个机柜上进行系统初始化。

2. 通过找到要初始化的容器上的电源指示灯 ( 1 ) 来确保容器的电源已打开。
   图 2 显示了机柜的后部，并突出显示了容器指示灯。
   图 2. 机柜的后视图，并突出显示了容器指示灯
   绿色电源指示灯 () 应持久点亮（而非闪烁或熄灭）。如果绿色电源指示灯点亮，请继续至步骤 3。

   如果容器上的电源指示灯在闪烁，那么表明容器仍在打开电源。但是，如果在机柜通电后电源指示灯闪烁达 5 分钟之久，那么表明容器存在问题。将 USB 闪存驱动器插入机柜中另一容器上的 USB 端口中以重新启动初始化过程。请与支持中心联系以更换发生故障的容器。

   如果电源指示灯熄灭，请检查电源单元上的电源指示灯。 可通过确定交流和直流绿色指示灯均已点亮来确认电源运行正常，如图 3 中所示：
   图 3. 电源单元指示灯
   - 1 交流
   - 2 直流
   - 3 ! （故障）

   确保至少一个电源单元的直流电源指示灯 ( 2 ) 点亮。如果直流电源指示灯 ( 2 ) 点亮，请继续至下一步。如果直流电源指示灯和交流电源指示灯（ 1 和 2 ）未点亮，并且 故障指示灯 ( 3 ) 也未点亮，请沿电源线回溯到电源以确保这些线完全插入电源和机架配电单元。确保所有机架配电单元已开启并接通了电源，然后再次检查直流电源指示灯 ( 2 )。

   如果两个电源单元上的故障指示灯均已点亮，或者两个单元的交流电源指示灯已点亮而直流电源指示灯未点亮，那么您必须更换电源单元，然后才能使用此机柜。请与支持中心联系以获取新的电源单元。

3. 在容器上，检查状态指示灯 ()。有三个选项：

   如果该指示灯在闪烁，那么表明容器已准备好进行初始化。关闭帮助并返回至初始化向导以继续完成系统初始化。

   如果状态指示灯一直点亮，那么表明系统已初始化。 继续至下一步。

   如果状态指示灯未点亮且未在闪烁，那么表明容器仍在启动，而未准备好进行系统初始化。打开容器的电源之后，容器可能最多需要 10 分钟准备好进行系统初始化。在重复此步骤之前，等待容器准备好进行系统初始化。如果已通电至少 10 分钟并且状态指示灯仍未点亮，那么表明容器存在问题。验证容器是否已正确安装到位。在重新安装的容器上重新启动初始化过程，如果该容器仍未初始化，那么表明该容器发生故障。将 USB 闪存驱动器插入机柜中另一容器上的 USB 端口中，然后在该容器上重新启动初始化过程。请与支持中心联系以更换发生故障的容器。

4. 要使用已初始化的系统，请打开一个受支持的 Web 浏览器，并输入在初始化向导期间指定的 IP 地址。完成系统设置向导，以登录系统并继续完成系统配置。
   注：您只需初始化机柜中的一个容器；另一个容器会自动初始化。