# Determinazione della porta in cui inserire l'unità flash USB

Se non si è sicuri della porta in cui inserire l'unità flash USB, utilizzare queste informazioni per accertarsi che venga utilizzata la porta corretta.

## Informazioni su questa attività

Quando il LED di stato di un contenitore lampeggia, è possibile utilizzare la porta USB a dimensione intera sul contenitore per l'inizializzazione del sistema.

## Procedura

1. Determinare la porta USB associata al contenitore utilizzato per confermare il LED di stato. Per entrambi i contenitori di sinistra e di destra, è disponibile una sola porta USB a dimensione intera in cui è possibile inserire l'unità flash USB. Utilizzare una delle porte USB che corrisponde al contenitore utilizzato per verificare il LED di stato. Ogni contenitore contiene una porta USB da utilizzare per l'inizializzare del sistema. La Figura 1 mostra le ubicazioni 1 e 2 delle porte USB su entrambi i contenitori sinistro e destro. Per l'inizializzazione viene utilizzata solo una porta USB. Assicurarsi di inserire l'unità USB nella stessa porta utilizzata per confermare il LED di stato.
   Figura 1. Ubicazione delle porte USB su entrambi i contenitori
2. È possibile utilizzare una delle due porte USB per l'inizializzazione del sistema.

Argomento principale: Il LED di identificazione non si accende e non si spegne