# Kennzeichnungs-LED erlischt nicht

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in den USB-Standardanschluss an dem Einschub, der initialisiert wird, gesteckt wurde, geht die Kennzeichnungs-LED an und dann aus. Das zeigt an, dass Sie mit der Initialisierung fortfahren können. In der Regel dauert dieser Vorgang bis zu drei Minuten.

## Informationen zu dieser Task

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in den USB-Standardanschluss gesteckt wurde, beginnt die Kennzeichnungs-LED ( 1 ) zu blinken (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1. Kennzeichnungs-LED am Einschub

Wenn die Kennzeichnungs-LED nicht wie erwartet erlischt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, welche Maßnahmen erforderlich sind:

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens drei Minuten ab dem ersten Aufleuchten der Kennzeichnungs-LED warten. Wenn die LED in dieser Zeit erlischt, kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück. Wenn die Kennzeichnungs-LED nicht erlischt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Lokalisieren Sie die Status-LED. ()

   Wenn die Status-LED permanent leuchtet, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

3. Wenn die Status-LED blinkt oder permanent aus ist, muss der Einschub möglicherweise ausgetauscht werden. Versuchen Sie, den Einschub in das Gehäuse neu einzusetzen, und starten Sie dann den Initialisierungsassistenten erneut. Wenn diese Versuche erfolglos bleiben, wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion, um den Einschub auszutauschen.
4. Brechen Sie den Initialisierungsassistenten ab.
5. Schieben Sie das USB-Flashlaufwerk wieder in Ihren Personal Computer und starten Sie das Initialisierungstool erneut. Führen Sie die Schritte im Tool aus, verwenden Sie jedoch den anderen Einschub im Gehäuse. Wenn die Kennzeichnungs-LED nach Beendigung des Initialisierungsassistenten nicht aufhört zu blinken, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.
6. Wenn die Status-LED permanent leuchtet, wurde das System erfolgreich initialisiert. Kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück und fahren Sie so fort, als ob die Kennzeichnungs-LED erloschen wäre. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Initialisierung. Wenn das System betriebsbereit ist, melden Sie sich bei der Management-GUI an und führen Sie die Systemkonfiguration aus. Prüfen Sie nach Beendigung der Systemkonfiguration die Kennzeichnungs-LED, um festzustellen, ob sie noch leuchtet. Wenn die Kennzeichnungs-LED noch immer leuchtet, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   1. Wählen Sie in der Management-GUI Monitoring > System > Aktionen > Ausschalten > System aus.
   2. Starten Sie das System erneut.
   3. Wenn die Kennzeichnungs-LED weiter blinkt, wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion, um weitere Hilfe zu erhalten.

Übergeordnetes Thema: Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an oder nicht aus