# Determinando em qual porta inserir a unidade flash USB

Se você não tiver certeza de em qual porta deverá inserir a unidade flash USB, use estas informações para assegurar que está usando a porta correta.

## Sobre esta tarefa

Quando uma caixa possui um LED de status piscando, é possível usar a porta USB de tamanho integral na caixa para a inicialização do sistema.

## Procedimento

1. Determine a porta USB que está associada à caixa que você usou para confirmar o LED de status. Para as caixas esquerda e direita, há uma porta USB de tamanho integral na qual é possível inserir a unidade flash USB. Use uma das portas USB que corresponde à caixa que você usou para verificar o LED de status. Cada caixa contém uma porta USB a ser usada para inicializar o sistema. A Figura 1 mostra os locais 1 e 2 das portas USB nas caixas esquerda e direita. Apenas uma porta USB é usada para inicialização. Assegure-se de que você esteja inserindo a unidade USB na mesma porta que você usou para confirmar o LED de status.
   Figura 1. Local das portas USB em ambas as caixas
2. É possível usar uma das duas portas USB para inicialização do sistema.

Tópico-pai: O LED de identificação não se acende ou não é desligado