CMMVC8004E
Sie können ein System in einem Einschub, für den ein Positionsfehler vorliegt, nicht initialisieren oder erstellen.

#### Erläuterung

Ein Positionsfehler zeigt an, dass der Einschub oder die Mittelplatine des Gehäuses versetzt oder geändert wurde.

Ursache von Positionsfehlern kann eine nicht abgeschlossene oder nicht ordnungsgemäß ausgeführte Serviceaktion sein. Nach der Verwendung eines Einschubs darf dieser Einschub nicht an eine andere Position versetzt werden, weder in demselben Gehäuse, noch in einem anderen Gehäuse, weil dadurch entweder der Zugriff des Knoteneinschubs auf Speicher oder der Zugriff einer Hostanwendung auf Datenträger beeinträchtigt werden kann.

#### Benutzeraktion

Stellen Sie sicher, dass die Initialisierung bzw. Erstellung eines Systems im richtigen Einschub ausgeführt wird. Beheben Sie alle Positionsfehler im Knoteneinschub und wiederholen Sie die Operation. Sie dürfen einen Knoteneinschub nur nach einer entsprechenden Anweisung durch eine Serviceaktion von seiner ursprünglichen Position versetzen. Weitere Informationen finden Sie im Information Center.