# Индикатор состояния не мигает

После включения питания системы оба индикатора питания каждого кейса загорятся зеленым светом, а индикаторы состояния с обратной стороны корпуса начнут медленно мигать, указывая на то, что система готова к инициализации. Если индикаторы состояния не начали мигать, выполните следующие инструкции.

## Об этой задаче

Если индикатор состояния у инициализируемого кейса не мигает с постоянной частотой, систему невозможно инициализировать до устранения этой неполадки. При равномерном мигании индикатор состояния примерно полсекунды горит и полсекунды не горит. Следуйте приведенным ниже инструкциям, пока индикатор состояния не начнет равномерно мигать.
Примечание: если не сказано обратное, все проверки и действия выполняются на задней стороне корпуса. При выполнении данных задач не следует трогать разводку и другое оборудование.

## Процедура

1. Убедитесь в том, что вы работаете с тем корпусом, который необходимо инициализировать.
   Рисунок 1 показывает заднюю сторону корпуса:
   Рисунок 1. Задний вид корпуса
   - 1 Кейс 1
   - 2 Кейс 2
   - 3 Интерфейсная карта (по две в каждом кейсе)
   - 4 Блок вентиляторов (по два на каждый кейс)
   - 5 Контроллер RAID (по одному в каждом кейсе)
   - 6 Блок питания 1
   - 7 Блок питания 2
   С обратной стороны корпуса расположены два кейса, интерфейсные карты, блоки вентиляторов, контроллеры RAID и два источника питания. Если это соответствует корпусу, который вы пытаетесь использовать, перейдите к шагу 2.

   Однако инициализации системы должна выполняться только в одном корпусе.

2. Убедитесь, что питание кейса включено, проверив индикаторы питания ( 1 ) на инициализируемом кейсе.
   На Рисунке 2 показана обратная сторона корпуса с включенными индикаторами кейса.
   Рисунок 2. Вид корпуса сзади с включенными индикаторами кейса
   Зеленый индикатор питания () должен непрерывно гореть (а не мигать). Если горит зеленый индикатор питания, перейдите к шагу 3.

   Если индикатор питания у кейса мигает, значит кейс еще в процессе включения. Однако если индикатор питания продолжает мигать в течение 5 минут после включения корпуса, то имеет место неполадка кейса. Начните процесс инициализации заново, подключив флэш-накопитель USB к разъему USB другого кейса в данном корпусе. Для замены неисправного кейса обратитесь в службу поддержки.

   Если индикатор питания не горит, проверьте индикаторы питания на блоках питания. Блоки питания работают нормально, если индикаторы постоянного и переменного тока горят зеленым светом, как показано на Рисунке 3:
   Рисунок 3. Индикаторы блока питания
   - 1 AC
   - 2 DC
   - 3 ! (сбой)

   Убедитесь в том, что индикатор постоянного тока ( 2 ) горит по крайней мере на одном блоке питания. Если индикатор постоянного тока ( 2 ) горит, перейдите к следующему шагу. Если индикаторы постоянного и переменного тока ( 1 и 2 ) не горят, и индикатор сбоя ( 3 ) не горит, убедитесь в том, что кабели питания до конца вставлены в разъемы блоков питания и блоков распределения питания стойки. Убедитесь в том, что все блоки распределения питания стойки включены и запитаны, затем еще раз проверьте индикатор постоянного тока ( 2 ).

   Если у обоих блоков питания горит индикатор сбоя или у обоих блоков питания горит индикатор переменного тока, но не горит индикатор постоянного тока; требуется замена блоков питания. Для получения новых блоков питания обратитесь в службу поддержки.

3. Проверьте индикатор состояния в кейсе (). Существует три варианта:

   Если он мигает, кейс готов к инициализации. Закройте справку и вернитесь в мастер инициализации, чтобы начать инициализацию системы.

   Если индикатор состояния непрерывно горит, система уже проинициализирована. Перейдите к следующему шагу.

   Если индикатор состояния не горит и не мигает, кейс еще запускается и не готов к инициализации системы. После включения питания может потребоваться до 10 минут, чтобы кейс стал готов к инициализации системы. Подождите, пока кейс станет готов к инициализации системы, затем повторите этот шаг. Если после включения питания прошло не менее 10 минут, а индикатор состояния не загорелся, значит в кейсе возникла неполадка. Проверьте правильность размещения кейса. Переместите кейс нужным образом и заново начните процесс инициализации. Если инициализировать кейс по-прежнему не удается, значит он неисправен. Подключите флэш-накопитель USB к разъему USB другого кейса в корпусе и выполните процесс инициализации в этом кейсе. Для замены неисправного кейса обратитесь в службу поддержки.

4. Для работы с инициализированной системой откройте поддерживаемый веб-браузер и введите IP-адрес, который был указан в мастере инициализации. Войдите в систему и начните ее настройку с помощью мастера настройки системы.
   Примечание: требуется инициализировать только один из кейсов в корпусе, другой кейс инициализируется автоматически.